Descargando archivos TLE TWO-LINE ELEMENTS

Para descargar archivos TLE (Elementos de Dos Líneas) diríjase al menú Settings (Seteos). Seleccione el grupo de satélites de los cuales necesita descargar los valores de TLE. En la pestaña grupo, presione el botón Download (Descarga) para acceder directamente a la página WEB que provee estos datos de los elementos de dos líneas TLE (Obviamente debe tener accesos a Internet).

Al abrirse el panel de Descargas debe completar dos renglones de direcciones URL:

- URL address for Login la dirección de la página de ingreso si la página lo requiere, En ese caso debe crear una cuenta y el WebMaster le devolverá un nombre de usuario y contraseña de acceso. Para conocer la URL de la página de acceso solo diríjase con su navegador preferido a dicha página y copie y pegue la URL de su navegador en Sat_Explorer.

Después de pulsar el botón de DOWNLOAD (DESCARGAS) Sat_Explorer abrirá la página de acceso en una nueva página. Por favor complete sus nombres de usuario y contraseña, si el registro resulta exitoso pulse el botón CONTINUE (CONTINUAR). Sat_explorer descargará automáticamente el archivo correspondiente según lo especificado en la próxima dirección URL de descarga (ver abajo respecto de esta URL). Sat_Explorer provee dos campos donde guardar sus nombres de usuario y contraseña en caso de ser olvidados. Sat_Explorer no utiliza esta información excepto para la página WEB "space-track.org". En efecto para esta página, Sat_Explorer realizará el proceso de registro en forma automática utilizando su nombre de usuario y contraseña. Si el registro fue exitoso, Sat_Explorer continuará por sí mismo con el proceso de descarga del archivo TLE requerido. Si el proceso de ingreso es incorrecto, Sat_Explorer pasará el control al usuario para que se verifiquen los datos. Si la descarga se realiza desde un sitio diferente a space-track.org, Sat_Explorer dejará las tareas de registro al usuario para que las realice en forma manual.

Para space-track.org, la dirección URL de ingreso es: https://www.space-track.org/auth/login

Esta dirección de URL de ingreso deberá ser completado solo si el sitio a ser conectado lo requiera.

-La dirección URL de descarga de los archivos TLE de 2-Líneas podrán ser entre otras las correspondientes a space-track.org, celestrak.com, amsat.org o cualquier otra.

Para el sitio space-track.org la URL de descarga (con registro obligatorio) tiene la siguiente estructura:

- Satélites de radio aficionados: https://www.space-track.org/basicspacedata/query/class/tle_latest/ORDINAL/1/EPOCH/%3Enow-30/orderby/NORAD_CAT_ID/format/3le/favorites/Amateur
- Satélites meteorológicos: https://www.space-track.org/basicspacedata/query/class/tle_latest/ORDINAL/1/EPOCH/%3Enow-30/orderby/NORAD_CAT_ID/format/3le/favorites/Weather
- ISS: https://www.space-track.org/basicspacedata/query/class/tle_latest/ORDINAL/1/EPOCH/%3Enow-30/orderby/NORAD_CAT_ID/format/3le/favorites/human_spaceflight

Note también que este sitio provee archivos con y sin el nombre del satélite. Sat_Explorer requiere los archivos con los nombres de los satélites (3le) para funcionar correctamente.

Para el sitio celestrak.com (no requiere registro), la dirección URL para los archivos de elementos de 2 líneas pueden ser accedidos desde estos lugares:

- Satélites de radio aficionados: http://celestrak.com/NORAD/elements/amateur.txt
- Satélites Meteorológicos: http://celestrak.com/NORAD/elements/weather.txt
- Satélites científicos : http://celestrak.com/NORAD/elements/science.txt
- Satélites Educativos: http://celestrak.com/NORAD/elements/education.txt

Desde los sitios Amsat, la URL de descarga (sin registro):

- Satélites de radio aficionados: http://amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasa.all

Precaución: solo son soportadas direcciones HTTP y HTTPS. !

- Destination file path and name (Nombre del archivo de destino y ruta de acceso)

Luego complete el nombre y ruta de acceso del archivo de destino a ser creado para guardar con los datos descargados de elementos de 2 líneas en su ordenador. Si el grupo activo ya tiene creado un nombre asociado a estos elementos, este aparecerá automáticamente en el campo. Si da un nombre distinto al archivo descargado que el del grupo activo, en este caso no será actualizado automáticamente.

Si utiliza un Proxy host, complete su identidad. Normalmente Ud. no debería tener inconvenientes con su Proxy host y Proxy port (80).

Pulse Download Descargar o Continue (Continuar) después de Login. Si la conexión con su servidor no ha sido todavía establecida, Sat_Explorer conectará su PC a su servidor, descargará el archivo de elementos TLE y lo copiará en el directorio elegido con el nombre otorgado. Si la descarga se completa satisfactoriamente los elementos descargados serán archivados automáticamente actualizados si el nombre del archivo es el correspondiente al grupo activo. Si no es este el caso, deberá examinar y asociar el archivo descargado con el grupo en uso.

Si ahora decide descargar otro archivo con TLEs para otro grupo de satélites, seleccione ese grupo para que se transforme en activo y repita los pasos anteriores.

Una vez que todos los grupos de elementos de 2 líneas han sido descargados, pulse Disconnect si desea desconectarse del server. En caso de desear permanecer conectado, solo pulse el botón Close.

Hay una opción que permite ser notificado cuando los valores del archivo de TLE son más antiguos que X días. Para eso, marque el casillero “Notify me when the TLE file is older than…” (“Notifique cuando el archivo de TLE es más viejo que…”) y complete con los días máximos de uso del archivo. Superada la edad del archivo especificada en este punto, Sat_Explorer le notificará y preguntará si desea descargar los nuevos valores. Si la respuesta es YES, el proceso de descarga se ejecutará inmediatamente utilizando todos los valores ya anotados. El usuario deberá verificar solamente que el proceso se efectuó correctamente, para luego cerrar la ventana, y pulsar el botón EXPLORE en la ventana INITIALIZATION para reiniciar el estudio de los satélites.

Observe que las direcciones URL que definió para cada archivo de TLE son guardadas y recuperadas en la próxima sesión de descargas.