Ephemeris (Efemérides)

La ventana Ephemeris (Efemérides) (tabla de valores que da la ubicación de un satélite en un momento dado) es presentada cuando el usuario hace clic sobre un satélite en la ventana de visibilidad.

Esta ventana incluye:

En la esquina superior izquierda, la Visibility window (ventana de Visibilidad) donde se concentra el satélite elegido.

En la esquina superior derecha, los elementos orbitales del satélite elegido.

Un clic en el botón + abre un panel llamado EXTRA INFO (INFORMACIÓN EXTRA) que le permite ingresar:

- La información de los modos de operación del satélite. Cada modo es marcado como un nombre de carácter simple (primera columna). Observe que no es recomendado utilizar una figura para reconocer el modo ya que esta figura va a ser agregada a la fase (MA) en la tabla de Efemérides y esto puede confundir la lectura del valor real de la fase. Un comentario puede ser agregado en la segunda columna. El valor de la frecuencia de Subida y bajada expresada en Mhz. puede ser ingresado para cada modo en la tercera y quinta columna junto con un modo de operación en las columnas 4 y 6.Esta información será presentada en el panel 'Doppler' de la ventana principal. El modo de operación tal como USB, LSB, CW, FM, PSK, RTTY, AFSK … será agregado a los valores de de frecuencia de RX y TX. El último modo elegido será considerado por Sat_Explorer como modo por defecto y sus frecuencias serán utilizadas para el computo del Doppler si no se encuentra ningún modo asociado a la fase actual. Este modo puede ser cambiado por el operador en el panel ‹Doppler› cuando varios modos han sido creados. Observe que este último modo no será guardado automáticamente como modo por defecto a menos que haya desmarcado el cuadrado ‹Save› (<Guardar>) en el panel Extra Info (Información Extra) (botón +).

- Los ángulos ALAT y ALON de la antena del satélite en su plano orbital para poder calcular el ángulo de enfoque (Squint angle) entre la antena del satélite y su estación.

El ángulo ALAT debe estar entre –90 y +90°. Define la posición angular de la antena del satélite con respecto a su plano orbital en el apogeo. Si la antena está mirando hacia el polo Norte el ángulo es positivo. Si la antena apunta hacia el polo Sur, ALAT es negativo.

El ángulo ALON tiene que estar entre 0 y 360°. Define la posición angular de la antena del satélite con respecto al eje apogeo perigeo cuando está en apogeo. ALON es cero cuando la antena apunta al centro de la tierra. Va aumentando desde cero cuando la antena apunta al Oeste o el lado derecho del observador terrestre. Alcanza los 360º cuando la antena apunta al Este o al lado izquierdo del observador terrestre.

Estos dos valores permiten calcular el ángulo de enfoque (o Squint) entre la antena del satélite y su estación. Ambos valores deben estar definidos, de lo contrario el ángulo de enfoque es puesto a 0.

- El valor de inicio (o MA) del modo de funcionamiento del satélite. Cada grupo de dos campos debe ser completado con el valor de inicio del modo (MA entre 0 y 255) y una letra que define el modo de funcionamiento (A,B,C o en blanco, etc.). El modo elegido debe haber sido creado antes. Los modos posteriores sucesivos deben ser incrementados. No debe haber modos en blanco entre dos grupos. Como ejemplo esta es la forma de definir el modo de funcionamiento de un satélite que opera en modo B entre MA50 y MA120 y en modo A entre MA210 y MA10. Se puede observar que el modo A es utilizado al comienzo de la pasada (MA00 to MA10) y al final de la misma desde MA210 a MA255. Los sucesivos campos deben ser completados como sigue, comenzando con el menor valor de MA:
  - Campo 1 = 0, campo 2 = A,
  - campo3=10, campo 4 = en blanco
  - campo 5= 50, campo 6= B
  - campo 7= 120, campo 8= en blanco
  - campo 9= 210, campo 10= A y todos los sucesivos en blanco.

Los modos, comentarios, frecuencias, ALAT, ALON y relaciones entre fases y modos serán guardados para un uso posterior en el archivo Sat_Explorer.dat si se ha marcado el casillero “Save info” (“Guardar info”) (marcado por defecto).

Un segundo botón I está disponible en la ventana de de elementos orbitales. Nos permite ingresar datos personales relacionados al satélite actual. Estos datos serán guardados y podrán ser recuperados cuando lo desee.

Un tercer botón marcado como O en este panel presentará una pequeña ventana que mostrará un plano de la vista desde el vacío de la órbita del satélite. La posición actual del satélite será un representado por punto verde si el satélite se encuentra visible que se actualizará cada minuto. En caso de no ser visible el punto será púrpura e indicará la posición del satélite en el comienzo del próximo paso. Si existen datos relativos a la orientación de la antena del satélite (ALON, ALAT), el eje de radiación de esta antena es graficada con un pequeño guión.

En la parte inferior se encuentran las Efemérides del satélite para el paso actual o la próxima pasada. La información es presentada minuto a minuto, en tiempo local. Esta tabla presenta los siguientes datos:

- DATE AND LOCAL TIME: Fecha y hora en minutos. Por defecto en tiempo local salvo que se marque la casilla UTC en el menú Options (Opciones). Observe que el formato del tiempo es siempre el de 24h incluso si el tiempo del sistema tiene formato de 12 Horas (AM/PM). Si el satélite está en eclipse se indica con un asterisco agregado a la hora.
- EL: Elevación hacia la dirección del satélite desde la estación en grados. Dos pequeñas ventanas encima del tablero de botones presentan los ángulos de rastreo de elevación y azimut. Estos ángulos se computan cada segundo con la precisión de un décimo de segundo cuando el satélite se encuentra visible y cuando se encuentra marcado el correspondiente renglón en el listado.
- AZ: Azimut de la dirección al satélite desde la estación.
- RANGE: Distancia entre el satélite y la estación en kilómetros.
- ALTIT: Altitud del satélite a la tierra en kilómetros.
- LAT: Latitud en grados sobre la que se encuentra el satélite.
- LON: Longitud en grados sobre la que se encuentra el satélite
- PHASE: Fase del satélite sobre su órbita (MA entre 0 y 255) y su modo de funcionamiento
- SQU: Ángulo Squint en grados (Ángulo que se forma entre la antena del satélite y la línea que une el satélite con su estación).
- RX-DOPP: Corrimiento Doppler en Hz de la frecuencia de bajada es conocida. La frecuencia de bajada (RX) es la que está asociada a la Fase actual si existe, o la de defecto para el modo en uso si está determinado valor Cero si no hay nada de esto definido para este satélite. El modo por defecto puede ser cambiado desde el panel ‹Doppler› si existen varios modos. En ese panel <Doppler> se presenta un valor continuo de las correcciones de las frecuencias de subida y bajada por efecto Doppler que se corrigen cada segundo. Observe que un cambio en el modo usado por defecto solo será recordado por Sat_Explorer solamente si el casillero ‹Save› (<Guardar>) en el panel Extra Info (botón +) está tildado (estado por defecto).

Cuando la hora local coincide con alguno de los tiempos de la tabla de satélites, ese renglón es resaltado.

Un serie de command buttons botones de comando está disponible a la derecha de la tabla de pasos de satélites:

- Botón marcado >: le permite presentar pasos futuros del satélite seleccionado. En pasos posteriores a 4 días el tiempo para la pasada se coloca en ##h## y se desactiva la cuenta regresiva.

Observe que los valores de tiempo restante y duración de la pasada que se indicará en el listado de satélites corresponden al paso seleccionado. Esto es útil si los próximos pasos son muy bajos o la visibilidad demasiado breve.

- Botón < : Este botón le permite volver a pasos anteriores.

- Botón << : En caso de estar viendo pasos posteriores, pulsando este botón se vuelve al paso actual o al primero siguiente.

- Botón DX : Permite ver la visibilidad compartida entre su estación y otra de DX respecto al satélite seleccionado.

- Botón : Al ser pulsado las tablas de efemérides en la ventana del satélite y en la ventana de DX se sincronizan en la fecha. Una modificación en cualquiera de las tablas se refleja en la otra para sincronizar la fecha. Si no hay coincidencia en las fechas la tabla esclava se mueve a la fecha más cercana. Observe que este botón funciona exclusivamente con el botón ¤

- Botón ¤ : Saca la marca del renglón correspondiente al tiempo actual de la tabla de efemérides. Esto permite ver líneas ocultas en el caso de pasadas muy extensas. Este botón solo funciona con el botón

- Botón : Permite enviar los datos de elevación y azimut a la interface de traqueo automático en caso de haber sido configurado en el Initialization panel (Panel de Inicio). Estos comandos se hacen efectivos cuando el satélite seleccionado esta visible y la interface correctamente ajustada. Si ocurre un error al ser enviada un comando al puerto elegido , este botón es liberado automáticamente. Se envían datos de control si empre que los movimientos angulares a corregir sean mayores que el valor de paso definido en el panel de inicio. Si el valor definido es 0 se envían datos de control cada segundo. Si el satélite no está visible al momento de presionar este botón, se posicionan las antenas a los valores correspondientes al punto donde comienza la próxima pasada. Sat_Explorer comenzará el rastreo a partir de este punto una vez que el satélite sea visible. Observe que puede suceder que los ángulos de traqueo no coincidan con los ángulos presentados. Por ejemplo si su rotor tiene el límite de parada en el Sur, el azimut del rotor estará en posición opuesta a la indicada. Sin embargo si su antena acepta 180º de elevación, el volteo será realizado automáticamente si el rotor pasa por el punto de STOP durante el período de visibilidad. En este caso particular el ángulo de elevación será simétrico y el de azimut opuesto a los valores indicados. Si no desea que se realice el “volteo”, ajuste el valor máximo de elevación a 90º en el panel de inicio.

- Botón : Le permite imprimir los valores presentes en la tabla de efemérides. Al ser pulsado abre una ventana en la que le informa la cantidad de líneas a imprimir y le propone el tiempo entre renglones para simplificar tablas muy extensas. También le permite definir el tiempo de inicio y final a ser impresos así como el font empleado por defecto.

- Botón : Proyecta el mapa terrestre donde está marcada su ubicación geográfica, la ubicación de la estación de DX, la posición en vertical del satélite y el área de cobertura cuando sea visible o el área de cobertura correspondiente al inicio de la próxima pasada.. Como opcional se puede mostrar una rejilla de latitud y longitud, la pisada del satélite y la posición del sol con la superficie iluminada de la tierra correspondiente.

- Botón X (cancel) : Cierra la ventana de efemérides y deja la ventana de visibilidad en la esquina superior izquierda de su pantalla.

Al pulsar sobre otro satélite en dicha ventana de visibilidad permite cambiar a ese satélite los datos de la tabla de efemérides.

OTRAS OPCIONES

El casillero OVERLAP 360 – 450º (SOLAPAR 360 - 450º). De ser marcado este casillero permite al usuario elegir que SAT_EXPLORER use el cuadrante 360 – 450 ° en vez de el de 0 – 90°. Por ejemplo, si el azimut real es de 45º y el casillero está marcado, entonces SAT_EXPLORER ordenará un azimut de 405° (360+45°) a la interface. Para estos ángulos entre 360 y 450, se mostrará el azimut real pero en color ROJO, se debe tildar esta opción solo si la interface en uso acepta este solapado. (GS, EasyCom, KCT, TrakBox, Prosistel y otros permiten utilizar esta opción de Sat_Explorer). CUIDADO, SAT_EXPLORER no decide por sí mismo si el cuadrante 360-450 debe ser utilizado al pasar por la trancisión NORTE. El usuario le debe indicar a SAT_EXPLORER marcando o no el casillero. Esta acción se puede tomar en cualquier momento durante el traqueo. Debe ser utilizado con cuidado. Es útil para una transición de cruce por el NORTE ya sea en sentido horario o anti horario. Por el contrario en una transición ESTE (90°), el usuario debe verificar que el casillero no se encuentra tildado para que SAT_EXPLORER trabaje en el cuadrante 0-90. De estar tildado puede ocasionar un giro completo de 360° de la antena! De no estar seguro de su empleo no utilice esta función. Tampoco la utilice si el fin de carrera o stop es al SUR o la opción FLIP (0-180 elevation) está activada. OBSERVACIÓN : Al utilizar un stop al SUR la opción está marcada como OVERLAP 180 – 270°. Esto no significa que el azimut comandado está entre 180 y 270°. Solamente indica que la zona de solapado está entre 180 y 270°. Pero en ese momento, el azimut comandado seguirá estando entre 360 y 450°. Ver siguiente tabla:

| Stop al Norte | Stop al Sur
Azimut Real | Azimut enviado al rotor | Azimut enviado al rotor
0 - 90 | 0 - 90 o 360 - 450 (Solapado 360/450) | 180 - 270
90 - 180 | 90 - 180 | 270 -360
180 - 270 | 180 - 270 | 0 - 90 o 360 - 450 (Solapado 180/270)
270 - 360 | 270 - 360 | 90 - 180

La ventana de efemérides puede ser reducida pulsando simplemente sobre la imágen de la Tierra en panel del título de Sat _Explorer.

El menú Options / Starting Date (Opciones, fecha de inicio) permite definir una fecha de inicio de cálculos distinta a la actual. Es útil para ver pasadas antiguas. Es posible definir distintas fechas para cada satélite de un mismo grupo. Estos valores se resetean al cambiar de grupo o al abrir la ventana de Initialisation (Inicio).

Nota Importante: Utilice esta opción con cuidado, ya que cambiar la fecha de inicio no cambia los keplerianos a los correspondientes para la misma sino que sigue utilizando los últimos guardados lo que puede llevar a cálculos incorrectos. Por otra parte, si la fecha de inicio aún no tiene la misma hora UTC por corrección del tiempo invierno/verano, todos los datos se desplazan una hora! Recuerde que Sat_Explorer emplea su hora local.