               ****************
               * SAT_EXPLORER *
               ****************

            by Gabriel Rivat F6DQM
            =======================

SAT_EXPLORER e'un programma gratuito per gli utenti dei satelliti.

Configurazione minima : Win9x
Files Necessari (nella stessa directory dove risiede Sat_Explorer.exe):
 * Sat_Explorer.exe
 * NTPort.dll
 * Kepleriani in formato due linee (vedi per esempio celestrack.com o AMSAT)
 * zntport.sys (32bits or 64bits) driver speciale e' richiesta per comandare la porta parallel a (FODTrack
o PourSat) usando Win NT, 2000, XP/ 7/ 8/ 10. 

Quando crei lo shortcut sul desktop, assicurati che il percorso si quello dove resiede Sat_Explorer.

Esso provvede alle previsioni di acqisizione come un ritardo di attesa ed  una previsione di durata di acuisizione molto veloce e sempre.
Dieci (ed anche di piu') satelliti possono essere monitorati simultaneamente.

Il programa e' stato scritto per funzionare in background mentre 
mentre stai usando altri
programmi o facendo qualcos'altro.

Se lo specifichi, quando un satellite sta per entrare in acquisizione, un allarme verra' inviato per avvertirti.
Il programma verra' visualizzato sul video se e' stato iconizzato
ed il
nome del satellite che sta per entrare in acquisizione lampeggiera'in giallo per una veloce visualizzazione.

Come il satellite entra in acqisizione, il nome del satellite lampeggiera' in verde; un 
allarme e'optzionale inviato e la finestra del programma verra' visualizzato sul video se e' stato iconizzato.

Quando un satellite scompare, la sua prossima acquisizione viene immediatamente calcolato
e la  monitorizzzione reinizia per questa nuova acquisizione.

Per ogni satellite monitorrizzato, SAT_EXPLORER provvede ad una descrizione dettagliata della prossima o della corrente acquisizione, minuto per minuto : 
elevazione, 
azimuth, distanza, altitudine, posizionen, fase and Spostamento di frequenza.
Tu puoi scegliere di monitorare un' altra acquisizione se il prossimo non e' usato
perche'troppo presto o troppo tardi.

Come detto in precedenza, questo programma is un continuo aiuto di previsioni per gli utenti dei satelliti.

Richiede WinXP o superiore e Kepleriani in formato due linee, in formato per
funzionare correttamente.Puoi trovarli come file sulla rete packet o su internet (prova per esempio: celestrack.com) ma se sei un utente dei satelliti, probabilmenteli hai gia' sul tuo computer.

Con Sat_Explorer e' possibile monitorare piu' satelliti : basta copiare il file eseguibile in piu' diretories e farli partire ognuno separatamente con i prori gruppi di satelliti.
Puoi creare uno shortcut per i satelliti Oscar, un altro per i satelliti meteo,
etc.
VERY IMPORTANT : 
While running this program under VISTA, WIN7, 8, 10 from a sub-directory under the directory Program Files, 
you will have to start this program as administrator anyway for getting full access to all functions of it, especially the recording of text files, image files, sound files. 
If you don’t do that, the produced files won’t be accessible because of the UserAccountControl (UAC) of Windows.
If you don’t want to run the program as admin, you have to install it in a sub-directory which is NOT under C:\Program Files,
but anyw<here else, for example C:\MyPrograms\. There, the function of the UAC takes no effect.

L'ultimissima versione e' disponibile sul mio sito :
http://f6dqm.free.fr
In questo sito troverete inoltre le ultime versioni di CW_Player, Beam_DX, AziWorld
 e Simplex, programmi gratuiti.

I miglioriì 73s e buon traffico via satelliti
Gabriel Rivat F6DQM

Storia :

VERSIONE 3.7.3

=============
=
- Per mascherare gli errori di script durante il download di file TLE.

VERSIONE 3.7.2
==============
- Correzioni minori

VERSIONE 3.7.1
=============
- per correggere un'anomalia quando si interrompe il monitoraggio della Luna
- per visualizzare completamente il formato della data estesa

VERSIONE 3.6.9
===========
- per correggere un'anomalia durante il download di file TLE

VERSIONE 3.6.8
==============
- Per sostituire ioctrl.dll da ntport.dll

VERSIONE 3.6.7
==============
- Trattamento esteso degli indirizzi delle porte LPT

VERSIONE 3.6.6
==============
- per aggiornare ioctl.dll (annullato nella versione 3.6.7)
- Per aggiornare la procedura di accesso di SPACE-TRACK
- per correggere l'eseguibile di installazione per l'architettura a 64 bit

VERSIONE 3.6.4
============
- Per impostare l'offset di elevazione di EGIS tra +/- 45 gradi
- Per correggere un errore generato nella versione precedente

VERSIONE 3.6.3
=============
- Correzioni minori
- Per aggiornare i file della guida

VERSIONE 3.6.2
=============
- Quando si insegue il sole, per calcolare gli angoli ogni secondo.
- Anche per posizionare l'antenna ogni secondo se necessario.
- Anche per progettare gli schermi come quelli della luna.

VERSIONE 3.6.1
=============
- Per correggere un'anomalia nei comandi EGIS

VERSIONE 3.6.0
=============
- Aggiungere la lingua spagnola (Traduzione di JuanPablo Garcia, EA4CIV)

VERSIONE 3.5.8
=============
- Per correggere un errore nella versione precedente

VERSIONE 3.5.7
=============
- Ottimizzazione del tempo di creazione della scheda EME
- Aggiornamento dell'aiuto in spagnolo (Juan Pablo EA4CIV)
- Aggiornamento dell'aiuto in tedesco (Eckert DJ4UF)

VERSIONE 3.5.6
=============
- Adattare l'immagine di copertura EME con impostazioni di visualizzazione insolite della configurazione di Windows.

VERSIONE 3.5.5
=============
- Per aggiornare i file della guida e accedere agli argomenti della guida dalle relative finestre del programma.

VERSIONE 3.5.4
==============
- Diversi miglioramenti del codice di programmazione.

VERSIONE 3.5.3
==============
- Per correggere gli errori minori.

VERSIONE 3.5.2
=============
- Per impostare il numero di satelliti per gruppo su un massimo di 15 anziché 10.

VERSIONE 3.5.0
=============
- Aggiunta la localizzazione della Luna mediante calcolo integrato a Sat-Explorer (nessun file a 2-Line).
   Il localizzazione precancer è ritenuto migliore di 0,1 °.
- Prendendo in considerazione il sistema di interfaccia dell'antenna EGIS.

VERSIONE da 3.4.4 a 3.4.9
=====================
- Versioni di prova

VERSIONE 3.4.3
==============
- Aggiunta di prefissi DXCC

VERSIONE 3.4.2
==============
- Di sostituire www.f6dqm.fr da f6dqm.free.fr

VERSIONE 3.4.1
==============
- Per aggiungere sottomenu per l'accesso diretto l'aiuto spagnolo
- Per aggiungere il driver LPT per l'architettura a 64-bit
- Nuova release di biblioteca ioctl.dll

VERSIONE 3.3.8
=============
- Possibilità di visualizzare l'ora corrente in formato 24 ore. Questo è per gli utenti che vivono in paesi in cui la
   tempo di sistema è in formato 12 ore (HH + AM / PM).
- Per correggere gli errori minori.

VERSIONE 3.3.7
==============
- Per correggere un errore nella scala ora orizzontale del Orario 24H che è accaduto quando il sistema ora locale è in un formato 12 ore (AM / PM)

VERSIONE 3.3.6
==============
- Per space-track, la procedura di accesso è ora supportato da Sat_Explorer prima di scaricare
  Per gli altri siti che richiedono una procedura di accesso, deve ancora essere fatto manualmente dall'utente.
- Opzione per il download automatico se il file TLE è troppo vecchio.

VERSIONE 3.3.5
==============
- Aggiungere suggerimenti quando il mouse si muove sopra alcuni elementi della mappa.

VERSIONE 3.3.4
==============
- Messaggi di errore quando una porta COM non è disponibile.

VERSIONE 3.3.3
=============
- Per riorganizzare i menu della mappa
- Possibilità di visualizzare solo la posizione corrente e attuale copertura del satellite
   (visibile o meno).
- Possibilità di creare una pagina HTML e un immagine JPG della mappa ogni minuto. Opzione per caricare questa pagina
   su un server FTP (deve essere autorizzata dal firewall)
- Possibilità di avere la mappa sempre in primo piano (non mascherato da altre finestre)
- Opzione per by-passare il controllo delle checksum TLE (Non raccomandato! )

VERSIONE 3.3.2
============
- Per migliorare il disegno dell'area della visibilità satellitare a terra (migliore precisione).

VERSIONE 3.3.1
===========
- Nel menu Gruppo / AZ Beam (controllo Azimuth solo), l'introduzione di basi di dati per
  DXCC, CB, US-WAS (degli Stati Uniti), F-DDFM (dipartimenti francesi) e un elenco personnal
per commandare immediato verso tutte queste direzioni.

VERSIONE 3.3.0
=============
- Add the control of the M2-ORION 2800Px rotor interface (last model)
- To fix an error in the saving of the configuration that use serial ports.

VERSIONE 3.2.9
============
- Per aggiungere una nota importante nella antenna EA4TX sull'uso del software ARSVCOM che sostituiscono il
   software ARSWIN.
- Per correggere un eventuale errore quando si avvia il programma relativo alla ripristino della porta seriale che viene scelto dall'utente.

VERSIONE 3.2.8
=============
- Nella finestra Circa Sat_Explorer, aggiungere un pulsante per verificare se l'utente utilizza l'ultima versione.

VERSIONE 3.2.6
============
- Per correggere gli errori generati da particolari versioni di Windows 7.

VERSIONE 3.2.1
==============
- Opzione : La ricerca di una nuova versione all''avvio del software

VERSIONE 3.1.9
=============
- Sulla mappa, opzione per creare un movimento veloce del satellite fino alla sua prossima visibilità

VERSIONE 3.1.8
=============
- Sostituzione di file di aiuto .hlp da file di aiuto .chm

VERSIONE 3.1.6
=============
- Di modificare procedura di login (ad esempio, per sat-track.org)
- Aggiungere diversa scelta separatore nella lista DXCC

VERSIONE 3.1.5
==============
- Per correggere un bug nella lista DXCC

VERSIONE 3.1.4
=============
- Per correggere un bug nel trattamento delle porte COM
- Per correggere un bug nel trattamento del comando del parcheggio per l'interfaccia Prosistel

VERSIONE 3.1.2
=============
- 5 nuove mappe della Terra

VERSIONE 3.1.1
=============
- Piccole modifiche per Windows7
- Una migliore precisione durante la visualizzazione del satellite e le sue impronte sulla mappa.
- Per aggiornare la lista DXCC della visibilità comune tra due stazioni.
- Aggiungi TLE Luna per il 2013 e il 2014


VERSIONE 3.1.0
=============
- Nelle inizializzazione dell'antenna, visualizzare solo le porte esistenti.

VERSIONE 3.0.9
=============
- Delle disponibilità di versione recente visualizzato nel menu Info
- Possibilità di controllare automaticamente la disponibilità quando si apre il programma

VERSIONE 3.0.8
=============
- Improve the login control for space-track.com
- Add the Browse button to make easier the typing of the destination file of downloaded TLE file

VERSIONE 3.0.7
=============
- Add HTTPS for downloading TLE files

VERSIONE 3.0.6
=============
- Aggiunga bottone nella finestra di 24 ore per stampare il tempo iniziale ed il tempo di fine del visibililty di satelliti per le prossime 24 ore.

VERSIONE 3.0.5
=============
- Scelta della gamma di taratura per il POURSAT & FODTRACK sistemi (360 o 450°)
- Aggiunta la possibilità di controllare l'azimut tra i 360 ei 450 gradi per il POURSAT & FODTRACK sistemi.
- Opzione "Per interrompere il tracciamento dei satelliti su un gradino Azimut 360 °.

VERSIONE 3.0.4
=============
- Aggiunta la possibilità di controllare l'azimut tra i 360 ei 450 gradi se l'antenna permessi.

VERSIONE 3.0.3e
==============
- Salva l'altezza e la larghezza della finestra in attesa.

VERSIONE 3.0.3b
==============
- 14 porti COM

VERSIONE 3.0.3
=============
- Inseguimento tramite ProSisTel

VERSIONE 3.0.2
=============
- Sopprimere un gruppo

VERSIONE 3.0.1
=============
- Tabella dei satelliti rinominato è in ordine alfanumerico
- Un clic destro su un satellite del file TLE apre la finestra Rinomina e inserire
  una nuova riga con il numero NORAD e il nome attuale.
  Se il numero NORAD esiste già, l'accento è messo su questa linea
- Aggiungere pulsanti 24 e -24 nella visualizzazione grafica della 24h visibilità per passare a 24 ore successivo   o precedente.

VERSIONE 3.0.0
=============
- Modifica del programma per gestire i satelliti attraverso il loro numero di NORAD invece
   dei nomi dei satelliti.
- Nella tabella dei satelliti rinominato, la sostituzione del vecchio nome dal numero di NORAD, quando possibile


Versioni precedenti :
Versione 1.2 : prima versione per essere distribuito

Versione 1.3 : 
- stampa la tavola delle Effemeridi

Versione 1.4 :
- Calcolo dell'Angolo SQUINT dagli angloli di ALON ed ALAT
- Aggiunto una lettera al numero di fase
- Ridotto la finestra di visibilita'all sua minima misura

Versione 1.4.1 :
- Possibilita' di associare un suono wave all'allarme. 
 
Versione 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 : Versione test

Versione 1.5 :
-Salvataggio delle ultime posizioni dei pannelli quando si lascia e restore
-Visualizzazione ogni secondo dell'elevazione e dell'azimut quando il satellite
e' visibile.

Versione 1.5.1 à 1.5.9 : Versione test

Versione 1.6.0 :
-Creazione di gruppi di satelliti
-Visualizzazione co-visibilita' con le stazioni DX
-Sincronizzazione della Stazione e DX 
-Visibilita'future illimitate 
-Indietro alla precedente visibilita'
-Lingua Tedesca (purtroppo l'aiuto e' ancora in inglese)

Versione 1.6.0a :
-traduzione della lista DXCC nel formato locale per evitare errori di sistema

Versione 2.1 :
-Introduzione dell'inseguimaento peri sistemi PourSat, FODTrack or GS-232
-Salvataggio delle ultime coordinate DX 
-Settaggio in blue del prossimo satellite in acquisizione al di la del preavviso
-Visualizzazione sulla mappa : 
*posizione della stazione locale 
*posizione della stazione DX
*posizione del satellite quando visibile
*l'attuale o totale area di copertura del satellite durante la sua visibilita'
*il percorso del satellite durante la sua visibilita'
*la posizione del sole
*la zona di illuminazione

Versione 2.2
-Inseguimento tramite Easycomm
-Correzzione degli errori
-Aggiunto la possibilta' di visualizzare tutti i periodi delle visibilita' DX durante lo stesso
 periodo di visibilita' del satellite.
-Compatibilita' con WinXP
-Diversi piccoli miglioramenti

Versione 2.2.4
-Riparato un bug della versione 2.2.2
-riorganizzazione dei gruppi di satelliti.Adesso , ogni gruppo ha il suo file 2 linee di kepleriani.

Versione 2.2.5 & 2.2.6
-versione test

Versione 2.2.7
-Inseguimento tramite EA4TX

Versioni 2.2.8 & 2.2.9
-versioni test

Versione 2.3
-Aggiunto l'opzione per redurre la finestra degli Effemeridi
-Aggiunto l'opzione per cancellare il messaggio di uscita
-Riparato qualche anomalia segnalato da altri

Versione 2.3.1
-Riparato una anomalia sulla mappa quando si pulisce la stazione DX

Versione 2.3.2
-Scambio DDE
-piccole modifiche

Versione 2.4.0
-Scarcamento dei kepleriani in formato 2 linee da Internet
-Creazione di un file personale con i dati di un satellite
-Possibilita' di testare e verificareil sistema di inseguimento della antenne all'inizio
-Parcheggio Antenne
-Salvataggio delle effemeridi in un file
-Stampa degli effemeri tra due date specifiche 

Versione 2.4.1
-Possibilita' di centrare la mappa su longitudine 0 o longitudine 180

Versione 2.4.2 e 2.4.3 da testare

Versione 2.4.4
-Aggiunto la possibilita' di associare qualche frequenza di Uplink frequencies 
per ogni modo
-Calcolo della correzzione Doppler per l'uplink e downlink ogni secondo ed inviato
al DDE
-Possibilita' di cambiare il modo corrente

Versione 2.5
-Comando manuale per il parcheggio delle antenne
-Disponibilita' per Internet

Versione 2.5.1
-Riparato un bug quando si riduce lla finestra

Versione 2.5.2
-Riparato un bug nel calocolo del DX squint il quale appare nella versione 2.5.0
-Mantiene sincronizzazione tra stazione e DX effemeridi nel caso di cambio DX
 tramite un click col tasto destro del mouse sulla mappa

Versione 2.6
-Possibilita' di cambiare la data di inizio della calcolazione (i passaggi vecchi possono essere 
 visualizzati) 
-possibilita' di visualizzare l'orbita e la posizione del aatellite fino alla prossima 
 visibilita'.
-Chaive mappa
-Savataggio dell'ultima posizione della finestra Mappa e DX
-Piccole correzioni e modifiche.
-Creazione dell'aiuto in linga tedesca grazie a Reinhard Richter DJ1KM. tutte 
 le parole in tedesco sono state verificate e corrette da Reinhard.

Versione 2.6.2
-Aggiunto della lingua italiana grazie a Vincenzo Mone IK8OZV
-Opzione per visualizzare l'orario in UTC

Versione 2.6.3
-Nuova mappa originàle
 
Versione 2.6.4
-Add potentially information "in eclipse"
-Delete the blinking that appeared when the map was redrawn
-Add the current coverage when the satellite is not visible
-Add az & el angles on the map when the satellite is visible
-Fix a bug when using a different starting date for calculation

Versione 2.6.5, 2.6.6 da testare

Versione 2.6.7
-Nuovi dati in DDE
-Possibilità di associare un commento al modo

Versione 2.7.0
- Server TCPIP. Grazie a Michel F5WK.
Sotto Win95 è obbligatorio installare Windows Sockets 2.0 nella vostra 
configurazione a meno che non possiate fare funzionare Sat_Explorer.
Il programma di installazione è w95ws2setup.exe che dal sito WEB di MicroSoft
potete trasferire.

Versione 2.7.1
- introduzione del URL di Login per il sito WEB che lo hanno bisogno
- estrazione automatica di file GZip. 
- opzione per rinominare i satelliti.

Versione 2.8.0
- DDE è compatibile con TRX-Manager (www.trx_manager.com)
- La trama di TCPIP è indentica alla trama di DDE

Versione 2.8.2
-Inseguimento tramite TRAKBOX

Versione 2.8.3
- Rinominare i satelliti a partire di numero 

Versione 2.8.4
- Riparato un bug

Versione 2.8.4c
- 8 porti COM

Versione 2.8.5
- Zoom per la mappa
- La notte e scura (optioni)
- Satelliti rossi si fuori uso (Celestrak) 

Versione 2.8.6
- Orario per 24 ore

Versione 2.8.7
- Modi operatori delle frequenze dei satelliti

Versione 2.8.7b
- Orbita del satellite

Versione 2.8.8
- Inseguimento tramite KCT
- Menu Pennelo

versione 2.8.9
- Tracking di sole

versione 2.8.9a
- Conversione Gradi/Min/Sec di decimali gradi

Version 2.9.0
- Aggiungere le possibilità di compensare per Az e EL
- Ridurre la finestra Movenow.com quando eseguito

VERSIONE 2.9.1
- Aggiungere l'opzione AZ-Beam per il controllo azimuth (locale o il traffico DX)
- Migliorare la registrazione delle informazioni sui file

VERSIONE 2.9.2
- Opzione per continuare a seguire alla fine del passagio.

VERSIONE 2.9.3
- per controllare l'età di un TLE file e avviare il download una nuova release in caso di accettazione 

VERSIONE 2.9.4
- Nel display 24H grafica di visibilità, un accenno mostra la data effettiva di un
   visibilità, quando il mouse si punti.


================================================================


