DX

La ventana DX muestra el tiempo común de visibilidad entre su estación y otra de DX.

Durante esta visibilidad compartida debería ser posible establecer una comunicación con esa estación de DX.

La tabla de Efemérides en la estación de DX nos indicará si las condiciones son buenas para ella para contactarla con ese satélite en el paso considerado.

Antes de realizar los cálculos de visibilidad compartida, SAT_EXPLORER requerirá el ingreso de las coordenadas de la estación de DX: Grid locator (6 caracteres) o latitud/longitud en formato decimal, de poseer la altura ingrésela y al pulsar OK se realizarán los cálculos. Si no posee estos datos hay disponible una lista de los países DXCC donde encontrará los mismos. Seleccionando un país automáticamente presentará los cálculos de visibilidad compartida. El separador de campos del listado de países puede ser cambiado con los cuatro pequeños botones. Cada línea de DXCC finaliza con el tiempo legal del país correspondiente.

Por cada minuto de visibilidad se calculan el azimut y la elevación en la estación de DX, la distancia de la estación de DX al satélite, y el ángulo (Squint) de enfoque entre las antenas del satélite y la de la estación de DX. Si el período de visibilidad compartida está en marcha, la atención se centra en ese minuto. Estos valores nos permiten conocer si la estación de DX puede contactar al satélite.

Cuando la altitud del satélite es mayor a 36000 Km, su velocidad relativa respecto a la tierra se convierte en negativa. Su huella sobre la tierra se invierte. En forma similar, si la altura disminuye de los 36000 km, la huella se vuelve a invertir. La huella del satélite tendrá una forma de S. En este caso particular la estación de DX podrá ser escuchada al comienzo de la visibilidad, luego perder comunicación cuando se aleja y finalmente vuelto a escuchar cuando regresa. Durante la pasada completa del satélite podremos tener dos o tres períodos de visibilidad compartida. Sat_Explorer presenta el primer período de visibilidad compartida cuando cliqueamos sobre el botón DX en la ventana principal. Para ver el segundo período, si es que este existe, pulse el botón indicado como + en el borde derecho de la tabla de efemérides de DX. Para retornar a la visibilidad compartida anterior pulse el botón indicado como -.

Si no se produce una visibilidad compartida, la tabla permanecerá vacía alertando con un mensaje que no hay posibilidad de contacto entre ambos puntos en la presente pasada.

Podemos entonces ir a la próxima pasada pulsando el botón > en la ventana principal. La visibilidad compartida será computada inmediatamente en base a esta nueva pasada.

Nota : Las coordenadas geográficas de cada país DXCC, está centrada en el país elegido, Si el país es muy extenso la visibilidad compartida puede diferir mucho de un extremo al otro del país. Para un cálculo más preciso de la visibilidad compartida, depende de usted ubicar con más precisión la estación de DX.