# DDE

Sat_Explorer actúa como un servidor de datos para otras aplicaciones en Windows a través del protocolo Dynamic Data Exchange (Intercambio Dinámico de Datos).

La disponibilidad de datos es contínua mientras se computan las Efemérides del satélite. No hay necesidad de elegir una interface ni pulsar sobre el botón Track cuando se utiliza el intercambio DDE.

La aplicación cliente debe utilizar los siguientes parámetros:

- Application Service : ‹SAT_EXPLORER›
- Topic : ‹SAT_EXPLORER_DATA›
- Item : ‹SAT_EXPLORER_SERVER›

La estructura del ítem es la siguiente: 'Satellite_Name AZ:xxx.x EL:yyy.y RR:z.zzzzz AH:Y/N'

Los Datos se separan con los siguientes delimitadores: AZ: EL: RR: AH:

- AZ y EL Son los valores de Azimut y Elevación con una precisión de una décima de grado.
- RR Es el factor de corrección de la velocidad de la luz. El corrimiento Doppler debe ser calculado con la siguiente fórmula:
  RXdopplerHZ = -FreqHz * RR * (1 / 299792.458)
- AH: Y si el satélite es visible y N si el satélite NO es visible

Los cinco datos se separan con el carácter espacio. Si el satélite no es visible, los datos son aquellos que corresponden al primer minuto de la próxima visibilidad.

Puedes utilizar el programa TRX-Manager de Laurent F6DEX para comandar tu transceptor o alguna interface para antena en particular con los datos provistos Sat_Explorer.

Este programa puede ser descargado desde la siguiente URL:

http://www.trx-manager.com

Tenga en cuenta que cualquier comunicación DDE abierta por una aplicación cliente debe ser cerrada por este mismo cliente antes de cerrar Sat_Explorer.