//Ce fichier contient des informations sur les satellites amateur ou autres
//Si vous désirez l'utiliser directement avec Sat_Explorer, renommer le 
//'Sat_Explorer.nfo' en ayant pris la précaution de sauvegarder le précédent
//si un fichier du même nom existait déjà.
//Les informations contenues dans ce fichier seront alors accessibles avec 
//bouton I des infos satellites.
//======================================================================= 
//This file includes informations about amateur and other satellites
//If you want to use it directly from Sat_Explorer, rename it as 'Sat_Explorer.nfo'
//assuming that the previous one, if it exists, has been back-up renamed.
//The informations included in this file will be accessible with the I button of 
//satellite info panel.


[VO-52][28650]
VO-52 HAMSAT
Numéro NORAD : 28650
Statut : opérationnel
Mode courant: U/V - Indian transpondeur
fréquences proposées:
---------------------
Indian transpondeur:
Montée : 435.220 MHz à 435.280 MHz LSB/CW
Descente: 145.870 MHz à 145.930 MHz USB/CW
Balise : 145.859330 MHZ CW (message à 12 wpm)
Dutch transpondeur:
Montée : 435.225MHz à 435.275MHz LSB/CW
Descente: 145.875MHz à 145.925MHz USB/CW
Balise : 145.860MHz 12WPM avec message CW
Polarisation antennes :
V = LHCP
U = RHCP
Site web à :
http://www.amsat.in/hamsat.htm


[SO-50][27607]
SO-50 SAUDISAT-1C
Numéro NORAD : 27607
Statut : opérationnel.
Montée: 145.850 MHz (67.0 Hz PL tone)
Descente: 436.795 MHz
Polarisation antennes :
-V = linéaire
-U = linéaire
Site web à :
http://saudisat.kacst.edu.sa/index.shtml
(Attention mise en route du Tx avec un tone de 74.4 Hz)

[FO-29][24278]
FO-29 JAS-2
Numéro NORAD : 24278
Statut : opérationnel
phonie /CW Mode JA
Montée : 145.90 à 146.00 MHz CW/LSB
Descente : 435.80 à 435.90 MHz CW/USB
Balise : 435.795 MHz
Mode numérique JD
Montée : 145.850 145.870 145.910 MHz FM
Descente : 435.910 MHz 1200-baud BPSK ou 9600-baud FSK
Callsign : 8J1JCS
Numérique : 435.910 MHz digitalker
Polarisation antennes :
-V = RHCP
-U = RHCP
un Site web à :
http://www.amsat.org/amsat/sats/n7hpr/fo29.html
http://www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/fo29cwts.htm

[NO-61][29664]
NO-61 ANDE
Numéro NORAD : 29664
Statut : en orbite (qqs réceptions réussies)
Montée/Descente : 145.825Mhz FM APRS AX25

[FCAL][29667]
FCAL
Numéro NORAD 29667
Statut : en orbite
Descente : 437.385 MHz ARPS AX-25
Call Id : KD4HBO
Info :
http://eng.usna.navy.mil/~bruninga/fcal.html

[NO-60][29661]
NO-60 RAFT-1
Numéro NORAD : 29661
Statut : en orbite
Le mode Packet to Voice sur RAFT a été validé. Une station
peut activer ce mode sur son pays par un seul CONNECT RAFT
packet. Le synthétiseur de voix est ON. Qund qqun envoie
un MESSAGE formaté en UI APRS avec le call "TALK" et RAFT
qui répondra s'il peut le décoder.
Montée/Descente : 145.825Mhz FM APRS AX25
Phonie/PSK-31 : 28.120 MHz

[GENESAT-1][29665]
GENESAT-1 ?O-??
Numéro NORAD : 29655
Status: Opérationnel
Balise TLM en descente sur : 437.0670 MHz AFSK 1200 BPS
http://www.crestnrp.org/genesat1/ahc.html

[HITSat][29484]
HO-59 HITSat
Numéro NORAD : 29484
Statut : Operationnel
Télémétrie en descente : 437.4250 MHz AFSK 1200 BPS
Balise : 437.2750 MHz CW
Callsign: JR8YJT

[CO-58][28895]
CO-58 XI-V
Numéro NORAD : 28895
Statut : opérationnel (CW seule)
télémétrie Descente : 437.345MHz - FSK 1200bps utilisant le AFK protocole
Balise Descente : 437.465MHz - CW environ 50 WPM
Callsign: JQ1YGW
Webpage:
http://www.space.t.u-àkyo.ac.jp/gs/satinfo-e.html#xi5
Images reçues par Mineo Wakita - JE9PEL à :
http://www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/

[CO-57][27848]
CO-57 CubeSat XI-IV
Numéro NORAD : 27848
Stattut : opérationnel
Balise : 436.8475 MHz CW
TLM : 437.4900 MHz AFSK 1.2 kbps

[CO-56][28941]
CO-56 Cute 1.7 +APD
Numéro NORAD : 28941
Statut : semi opérationnel (porteuse seulement)
Montée : 1268.500 MHz GMSK 9600 bps
Descente : 437.3850 CW (Balise)
437.4700 1.2 kbps FM AFSK ou SRLL (acif sur le Japon seul)
Info web à l'URL :
http://lss.mes.titech.ac.jp/ssp/spacerium/cute1blog/

[AO-51][28375]
AO-51 ECHO
Numéro NORAD : 28375
Statut : semi-opérationnel
Mode courant : répéteur FM - OFF
digipéteur - OFF,
PBBS OFF
Analog phonie Descente : 435.300 MHz FM
435.150 MHz FM
2401.2 MHz FM
Analog phonie Montée : 145.880 MHZ FM
145.920 MHz FM 67Hz PL tone
1268.700 MHz FM 67Hz PL tone
Numérique Descentes : 435.150 MHz FM, 38k4 Numérique, PBP, 1 watt sortie
2401.200 MHz FM 38k4 bps, AX.25
Numérique Montée : 145.860 MHz FM, 9k6 Numérique, Pacsat Broadcast
1268.700 MHz FM, 9.6 kbps, PBP
Polarisation antennes :
-T = linéaire
-V = linéaire
-U = Tx-A (en numérique) LHCP
-Tx-B ( en analogique) RHCP
-L = linéaire
-S = linéaire
Protocole (PBP)
Broadcast: PECHO-11
BBS : PECHO-12

[GO-32][25397]
GO-32 Gurwin TechSat-1B
Numéro NORAD : 25397
Statut : opérationnel à nouveau
Descente : 435.225 MHz FM (9600-bauds FSK)
(435.325 n/a - problèmes de température)
Montées : 145.850, 145.890, 145.930 FM
1269.700, 1269.800, 1269.900 FM
Broadcast Callsign : 4XTECH-11
BBS Callsign : 4XTECH-12
TechRam2V9.86
http://www.iarc.org/techsat/techsat.html

[NO-44][26931]
NO-44 PCSAT
Numéro NORAD : 26931
Statut : opérationnel en plein soleil seulement
Usage général :
Montée/Descente : 145.827 MHz 1200 Bauds
Special Usage :
Descente : 144.390 Mhz 1200 Bauds
PCSAT APRS page:
http://pcsat.aprs.org
http://www.xciv.org/~iain/aprstlm/v1.2/

[CUTE-1][27844]
CO-55 CUTE-1
Numéro NORAD : 27844
Statut : opérationnel
Montée: ?
Descente : 436.8375 CW
437.4700 1200 FM ax25 ou SRLL (ACTIF prés du Japon ? )
Information webpage :
http://lss.mes.titech.ac.jp/ssp/spacerium/cute1blog/

[RS-22][27939]
RS-22 Mozhayets-4
Numéro NORAD : 27939
Statut : opérationnel
Balise : 435.3520 MHz CW

[AO-16][20439]
AO-16 PACSAT
Numéro NORAD : 20439
Statut : Semi-opérationnel, le digipéteur est ON (ouvert
aux opérateurs APRS).
Montée : 145.90 145.92 145.94 145.96 MHz FM
(using 1200-bauds Manchester FSK)
Descente : 437.026 MHz SSB (1200-bauds PSK)
Mode-S Balise : 2401.1428 MHz
Polarisation antennes :
-U = RC 437.050 RHCP
PSK 437.025
-V = linéaire
Broadcast Callsign : PACSAT-11
BBS : PACSAT-12
AMSAT Webpage à :
http://www.amsat.org/amsat/sats/n7hpr/ao16.html

[OSCAR 11][14781]
UO-11 OSCAR-11
Numéro NORAD : 14781
Statut : Semi-opérationnel
télémétrie Descente : 145.826 MHz. FM (1200-bauds AFSK).
ATTENTION SORTIE d'ECLIPSE, BONS SIGNAUX en ce moment
Polarisation antennes :
-V = RHCP
-S = LHCP
approx. 10 jours ON, 10 jours OFF
Mode-S Balise : 2401.500 MHz. ... OFF
UHF Balise : 435.025 MHz. ... OFF
Site web à :
http://www.users.zetnet.co.uk/clivew/
MPEG3 files à :
http://www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/uo11tlme.htm
http://www.users.zetnet.co.uk/clivew
Les fq Balise sont :
-VHF 145.826 MHz. AFSK FM ASCII télémétrie
-UHF 435.025 MHz. OFF
-S-band 2401.5 MHz. OFF
http://www.users.zetnet.co.uk/clivew/


[SSETI][28894]
XO-53 SSETI
Numéro NORAD : 28894
Statut : Non-opérationnel (retombé sur Terre)
phonie Montée : 437.250 FM 67Hz CTCSS
phonie Descente : 2401.835 FM
Packet Up/Descente : 437.250 9k6 packet
Packet Descente : 2401.835 38k4 packet
Site web à :
http://sseti.gte.tuwien.ac.at/WSW4/
Les dernières à :
http://sseti.gte.tuwien.ac.at/WSW4/MOPWS/news.php

[POSAT-1][22829]
POSAT-1 PO-28
Numéro NORAD : 22829
Statut : opérationnel - Non ouvert au trafic amateur
Descente : 429.950
Montée : non radio amateur
Broadcast callsign : POSAT1-11
BBS callsign : POSAT1-12
AMSAT Webpage à :
http://www.amsat.org/amsat/sats/n7hpr/po28.html.
POSAT-1
webpage à :
http://www.ee.surrey.ac.uk/SSC/CSER/UOSAT/missions/posat1.html

[OSCAR 10][14129]
AO-10 OSCAR 10
Numéro NORAD : 14129
Statut : Non-opérationnel
Montée : 435.030 à 435.180 MHz CW/LSB
Descente : 145.975 à 145.825 MHz CW/USB
Balise : 145.810 MHz (porteuse non modulée)
AO-10 est bloqué en Mode-B, 70-cm Montée
2-mètres en descente depuis qqs années.
Info à :
http://www.csàne.net/~w4sm/AO-10.html

[ITAMSAT][22826]
IO-26 ITAMSAT
Numéro NORAD : 22826
Statut : Descente seulement
Montée : 145.875 145.900 145.925 145.950 MHz FM (1200-bauds)
Descente : 435.808 MHz PSK
Broadcast Callsign : ITMSAT-11
BBS : ITMSAT-12
Site web à :
http://www.itamsat.org
AMSAT Webpage à :
http://www.amsat.org/amsat/sats/n7hpr/io26.html


[RS-13][21089]
RS-13 RADIO SPORT RS-13
Numéro NORAD : 21089
Statut : Non-opérationnel
Montée : 21.260 à 21.300 MHz CW/USB
Descente : 145.860 à 145.900 MHz CW/USB
Balise : 145.860 MHz
Robot : 145.908 MHz

[UO-14][20437]
UO-14 UoSAT-3
Numéro NORAD : 20437
Statut : Non-opérationnel
Montée : 145.975 MHz FM
Descente : 435.070 MHz FM

[UoSAT 5][21575]
UO-22 UOSAT
Numéro NORAD : 21575
Statut : Non-opérationnel
Montée : 145.900 FM 9600-baud FSK
Descente : 435.120 MHz FM
Broadcast Callsign : UOSAT5-11
BBS: UOSAT5-12

[RS-15][23439]
RS-15 RADIO SPORT RS-15
Numéro NORAD : 23439
Statut : Non-opérationnel ?
Montée : 145.858 à 145.898 MHz CW/USB
Descente : 29.354 à 29.394 MHz CW/USB
Balise : 29.352 MHz (intermittent)
SSB fréquence de rencontre : 29.380 MHz (non officiel)

[LUSAT][20442]
LO-19 LUSAT
Numéro NORAD : 20442
Statut : CW Balise only
Montée : 145.84 145.86 145.88 145.90 MHz FM
(utilisant le 1200-bauds Manchester FSK)
CW Descente : 437.125 MHz
Numérique Descente : 437.150 MHz SSB (RC-BPSK 1200-bauds PSK
Broadcast Callsign : LUSAT-11
BBS : LUSAT-12o
Info à :
http://www.telecable.es/personales/ea1bcu

[FO-20][20480]
FO-20 JAS-1b
Numéro NORAD : 20480
Statut : Non-opérationnel
Montée : 145.90 à 146.00 MHz CW/LSB
Descente : 435.80 à 435.90 MHz CW/USB
Balise : 435.795
info à :
http://www.amsat.org/amsat/sats/n7hpr/fo20.html

[KO-23][22077]
KO-23 KITSAT
Numéro NORAD : 22077
Statut : Non-opérationnel
Montée : 145.900 MHz FM (9600-bauds FSK)
Descente : 435.170 MHz FM
Broadcast Callsign : HLO1-11
BBS : HLO1-12

[KO-25][22828]
KO-25 KITSAT
Numéro NORAD : 22828
Statut : Non-opérationnel
Montée : 145.980 MHz FM (9600-baud FSK)
Descente : 436.500 MHz FM
Broadcast Callsign : HL02-11
BBS : HL02-12

[PO-34][25520]
PO-34 PANSAT
Numéro NORAD : 25520
Statut : télémétrie (descente seulement)
Montée/Descente : 436.500 MHz
Site web à :
http://www.sp.nps.navy.mil/pansat/

[SO-33][25509]
SO-33 SEDSAT-1
Numéro NORAD : 25509
Statut : Semi-opérationnel
Descente : 437.910 MHz FM (9600-bauds FSK)
Info à :
http://seds.uah.edu/projects/sedsat/sedsat.htm

[SO-35][25636]
SO-35 SUNSAT
Numéro NORAD : ?
Statut : Non-opérationnel
Descente : Mode B répéteur: 436.291 MHz
Mode J digipéteur : 436.250 MHz
Montées : Mode B répéteur : 145.825 MHz
Mode J digipéteur : 145.825 MHz est 145.900 MHz
info à :
http://esl.ee.sun.ac.za/projects/sunsat/

[UO-36][25693]
UO-36 UoSAT-12
Numéro NORAD : 25693
Statut : Unknown
Montée : 145.960 MHz (9600-baud FSK)
Descente : 437.025 MHz 437.400 MHz
Broadcast Callsign : UO121-11
BBS : UO121-12
Site FTP à :
ftp://ftp.amsat.org/amsat/software/win32/display/ccddsp97-119.zip

[AO-40][26609]
AO-40 AMSAT OSCAR 40
Numéro NORAD : 26609
Statut : Non-opérationnel
Montée V-band : 145.840 - 145.990 MHz CW/LSB
U-band 435.550 - 435.800 MHz CW/LSB
L1-band 1269.250 - 1269.500 MHz CW/LSB
L2-band 1268.325 - 1268.575 MHz CW/LSB
S1-band 2400.350 - 2400.600 MHz CW/LSB
Descente : S2-band 2401.225 - 2401.475 MHz CW/USB
K-band 24048.010 - 24048.060 MHz CW/USB
Balise : 2401.323, 24048.035

[SO-42][26549]
SO-42 SAUDISAT-1B
Numéro NORAD : 26549
Statut : Non-opérationnel
Descente : 437.075 MHz
Broadcast Callsign : SASAT2-11
BBS : SASAT2-12
Autres info à :
http://www.amsat.org/amsat/sats/n7hpr/so42.html

[SO-41][26545]
SO-41 SAUDISAT-1A
Numéro NORAD : 26545
Statut : Non-opérationnel
Montée : 145.850 MHz
Descente : 436.775 MHz
Broadcast Callsign : SASAT1-11
BBS : SASAT1-12
D'autres info à :
http://www.amsat.org/amsat/sats/n7hpr/so41.html

[NO-45][26932]
NO-45 SAPPHIRE
Numéro NORAD : 26932
Statut : Non-opérationnel
Descente : 437.095 MHz 1200 bauds AX-25 AFSK
Montée : 145.945 MHz UI digipéteur
Digi Callsign : KE6QMD
http://web.usna.navy.mil/~bruninga/pcsat/contract.txt

[MO-46][26548]
MO-46 TIUNGSAT-1
Numéro NORAD : 26548
Statut : opérationnel
Montée : 145.850 ou 145.925 MHz 9600-bauds FSK
Descente : 437.325 MHz
Broadcast callsign : MYSAT3-11
BBS : MYSAT3-12

[AO-49][27605]
AO-49 AATiS OSCAR-49 (SAFIR-M)
Numéro NORAD : 27605
Statut : Non-opérationnel.
Montée : 435.275 1200-baud AFSK
Descente : 145.825 9600-baud FSK
(phonie message optionnel)
Broadcast callsign : DP0AIS
Site web à :
http://amend.gmxhome.de

[PEHUENSAT 1][29712]
PEHUENSAT-1 OSCAR-63 (PO-63)
Numéro NORAD : 29712
Statut: en orbite mais faibles signaux
Montée/Descente : 145.825Mhz FM
Enregistreur phonie : 145.825Mhz FM
[AO-27][22825]
AO-27 AMRAD
Numéro NORAD : 22825
Statut : opérationnel
Montée : 145.850 MHz FM
Descente : 436.795 MHz FM
Polarisation antennes :
-V = linéaire
-U = linéaire
Site web à :
http://www.ao27.org

[OSCAR 7][07530]
AO-7 AMSAT OSCAR 7
Numéro NORAD : 07530
Statut : opérationnel suivant éclairage solaire, Mode A.
Montée : 145.850 à 145.950 MHz CW/USB Mode A
432.125 à 432.175 MHz CW/LSB Mode B
Descente : 29.400 à 29.500 MHz CW/USB Mode A (1W PEP)
145.975 à 145.925 MHz CW/USB Mode B (8W PEP)
145.975 à 145.925 MHz CW/USB Mode C (2W PEP)
Balises : 29.502 MHz
145.972 MHz
435.100 MHz
2304.100 MHz
Site web à :
http://www.amsat.org/amsat-
new/satellites/sat_summary/ao7.php
http://www.planetemily.com/ao7/
http://www.qsl.net/k3tz/files/K3TZ_AO-07_télémétrie_Decoder_
0.5.zip
SVP continuez à utiliser le mode QRP ; info à l'URL :
http://www.planetemily.com/ao7

[ISS][25544]
INTERNATIONAL SPACE STATION (ISS) - ARISS
Numéro NORAD : 25544
Statut : opérationnel
Mode courant : Phonie occasionnelle.
digipéteur : OFF
==================================================
==========
DIGIPITEUR OFF et CONTACTS ARISS Phonie en cours
==================================================
==========
Equipage Expedition-15 :
le Cdt Fyodor Yurchikhin : RN3FI
Ingénieur Oleg Kotov : ?
Ingénieur spécialiste Sunita Williams : KD5PLB
le touriste Charles Simonyi (pour une semaine) : KE7KDP
Numérique/APRS (simplex uniquement):
Worldwide packet Montée : 145.800 MHz FM
Worldwide packet Descente : 145.800 Mhz FM
phonie :
Region 1 phonie Montée : 145.200 MHz FM
Region 2/3 phonie Montée : 144.490 MHz FM
Worldwide Descente : 145.800 MHz FM
SSTV (en test)
descente : 145.800 FM
Crossband répéteur :
répéteur Montée : 437.800 MHz FM
répéteur Descente : 145.800 MHz FM
Polarisation antennes :
-V linéaire
-U = linéaire
Callsigns :
Russie : RS0ISS, RZ3DZR
USA : NA1SS
Packet Mailbox : RS0ISS-11
Packet Keyboard : RS0ISS-3
digipéteur callsign : ARISS
Site web à :
http://www.rac.ca/ariss
http://spaceflight.nasa.gov/station/timelines/
Fan club Webpage à :
http://www.issfanclub.com
APRS tracking page :
http://www.ariss.net/
