Coverage area (Área de cobertura)

Esta ventana se abre al pulsar el botón en la ventana Ephemeris (Efemérides).

Presenta un mapa Mercator de la Tierra donde se encuentran marcados:

- La posición geográfica de su estación
- La posición geográfica de la estación de DX
- Si se elige el menú Show / Visibility pass + Footprint during visibility (Mostrar/ Visibilidad de la pasada + Pisada durante la visibilidad):
  Si el satélite está visible, el mapa muestra la ubicación vertical del satélite como un cuadrado rojo con fondo amarillo y el área de cobertura en color rojo. Estos dos elementos se actualizan de acuerdo al menú Refresh.
  Si el satélite no está visible, La ubicación vertical se proyecta como un cuadrado negro con fondo amarillo y la cobertura futura desde el punto de inicio de la pasada en negro. La trayectoria útil del satélite aparece como una línea blanca. Observe que en este modo, si el satélite está invisible la cobertura actual del satélite no aparece en la pantalla.
  Si el usuario busca un paso visible posterior con el botón >, El mapa proyectará este nuevo paso en color negro.
  Si el usuario pulsa sobre la tabla de efemérides sobre una de las líneas posteriores el gráfico de cobertura reflejará los datos correspondientes al momento elegido.
- Si se selecciona el menú Show / Current coverage only (Mostrar/ Cobertura actual solamente):
  Si el satélite no está visible actualmente, el mapa proyecta la posición vertical actual del satélite en forma de un cuadrado negro con fondo rojo y la cobertura actual en color fucsia. Su trayectoria hasta la próxima visibilidad es proyectada como una línea negra punteada (un punto por cada minuto). La trayectoria del próximo paso visible es graficado como una línea continua blanca. La ubicación y cobertura actual se actualiza cada minuto.
  Si el satélite es actualmente visible, el mapa proyecta su ubicación actual como un cuadrado rojo con fondo amarillo , su cobertura actual en color rojo, su restante recorrido visible del paso como una línea continua blanca y finalmente el recorrido desde el fin de la visibilidad actual y el comienzo de la próxima como una línea punteada negra (un punto por cada minuto). La ubicación y cobertura del satélite se actualiza de acuerdo al menú Refresh.
  Observe que al utilizar este menú el botón > (mover a un paso posterior) se deshabilita.
- Si se selecciona el menú Show / Current coverage and next Visibility pass if not visible (Mostrar/Cobertura actual y próximo paso visible si no es visible:
  Si el satélite no está visible actualmente, el mapa proyecta la posición vertical actual del satélite en forma de un cuadrado negro con fondo rojo y la cobertura actual en color fucsia. Su trayectoria hasta la próxima visibilidad es proyectada como una línea negra punteada (un punto por cada minuto). La cobertura en el momento del inicio de la próxima visibilidad es proyectada en color negro. La trayectoria del próximo paso visible es dibujada en una línea continua blanca. La cobertura actual del satélite se actualiza cada minuto.
  Si el satélite esta visible, el mapa proyecta la ubicación actual del satélite como un cuadrado rojo con fondo amarillo , la cobertura actual en color rojo, su trayectoria durante el restante período de visibilidad es una línea continua blanca y finalmente la trayectoria desde el final de de la visibilidad y el comienzo del próximo es una línea punteada negra (un punto por cada minuto). La ubicación y cobertura del satélite se actualiza de acuerdo al menú Refresh.
  Observe que al utilizar este menú el botón > (mover a un paso posterior) se deshabilita.
- Como opción un menú Show/Grid (Mostrar Grilla), una grilla de cuadrados de 30ºx30º de latitude/longitud se sobrepone a la imagen.
- Como opción un menú, Show/Sun (Mostrar/sol) , muestra la posición del sol y la zona iluminada como una línea amarilla.
- Como opción un menú, Show/Sun+Darkness (Mostrar/Sol +Oscuridad), la parte nocturna de la tierra se muestra como oscura.
- Como opción, la cobertura en una fecha elegida pulsando la tabla de efemérides ya sea para la estación local o la de DX.
- Como opción la cobertura global durante toda la visibilidad, al pulsar el botón >> en la parte inferior derecha del mapa.

Cuando el satélite es visible, su posición y área de cobertura es actualizada cada 10, 20, 30 o 60 segundos, según se elija en el menú ‹Refresh› ‹Actualizar›. El valor de defecto es de 10 segundos.

La posición del Sol y su área de iluminación es actualizada cada 2 minutos.

El Menú My Map (Mi Mapa) permite al usuario cambiar o modificar el mapa de la Tierra y personalizar su pantalla. Al utilizar esta opción, deben respetarse las reglas para asegurar un buen posicionamiento de curvas líneas etc. en el mapa:

- La tierra debe ser representada en proyección MERCATOR representando a TODA la tierra.
- El mapa debe estar centrado en latitud 0 / longitud 0 o longitud 180
- La imagen debe ser un archivo Bitmap.
- El ancho de la imagen debe ser exactamente el doble de su altura (ej.: 600x300 pixels)

Si no se respeta esto, los trazados, zonas de cobertura, posiciones del satélite y del sol serán incorrectas. Asegúrese que el mapa elegido esté bien centrado sino los trazos y coberturas no entrarán dentro del mapa!

El mapa elegido será recordado y volverá aplicarse al reiniciar Sat_Explorer. Si desea volver al mapa original seleccione <original.bmp> como archivo de bitmap y reinicie Sat_Explorer.

Observe que el mapa elegido será utilizado solo si corresponde al centrado utilizado. Como ejemplo si el centrado actual es longitud 0 y usted elige un mapa centrado en longitud 180, esto no cambiará el centrado actual a 180. Usted debe utilizar el menú Center (Centrado) para realizar el cambio. Al elegir un mapa su nombre aparece entre paréntesis en el sub-menú pertinente. Si no se personaliza ningún mapa, el sub-menú es indicado con [original.map] que es el mapa interno.
Un sub-menú Stay on Top (Permanecer al Frente) permite mantener el mapa al frente de su pantalla permaneciendo todas las restantes ventanas debajo de él.

El menú Center on (Centrar en) permite al usuario mostrar la Tierra centrada en longitud 0 o longitud 180. Se mostrará el mapa elegido en el menú My Map (Mi Mapa).

El menú Zoom permite aumentar el mapa de la Tierra en un máximo de 200 % Esto implica una definición de por lo menos 1400 pixels para mostrar la imagen sin Barras de desplazamiento.

El menú HTML permite crear cada minuto una imagen JPG del mapa y una simple página HTML usando esta imagen. Sat_Explorer de ser requerido, es capaz de cargar estos dos registros en un server STP cada minuto.

El menú ? muestra los símbolos del mapa.

Dos botones con las marcas >> y << están disponibles en el rincón inferior derecho de la ventana.

El botón >> permite proyectar la zona de cobertura global durante la visibilidad elegida. El intervalo temporal es elegido de tal manera que no se proyecten más de 15 trazos sobre el mapa. Estos trazos pueden ser borrados presionando el botón <<, o eligiendo otro satélite, o automáticamente cuando cambia el estado del satélite o al pulsar en un renglón de la tabla de efemérides en la ventana principal.

El botón con la marca => muestra un movimiento rápido del satélite desde su posición actual hasta su próxima visibilidad. Esta opción está disponible solo si el satélite no está visible y si el menú Trace+ está seleccionado. Cada punto en el trazo de la órbita representa un minuto. La relación entre el movimiento rápido y el real es de alrededor de 600 en el mejor de los casos (zoom=200%), lo que significa que 10 minutos de tiempo real se reducen a aproximadamente un segundo en el movimiento rápido. Cuando el satélite alcanza la posición de su próxima visibilidad, vuelve a su posición actual después de una pausa de 2 segundos. El movimiento rápido puede ser detenido soltando el botón =>.

Un clic sobre un renglón en la tabla de Efemérides en la ventana principal o en la ventana de DX mostrará el área de cobertura correspondiente a esa hora en color negro.

Un clic derecho dentro del mapa mueve la posición de DX a la posición que fue clickeada. La ventana de DX y el tiempo de visibilidad compartida serán actualizados a esta nueva ubicación de DX. Si la ventana de DX fue cerrada es abierta inmediatamente.

Si el satélite está en eclipse en su posición actual o en su posición futura, su dibujo es cruzado.

Para mostrar alguna información adicional sobre algún elemento del mapa, mueva su ratón sobre dicho elemento y Sat_Explorer mostrará una sugerencia al respecto.