Initialization (Inicio)

La ventana de Inicio es mostrada la primera vez que se ejecuta SAT_EXPLORER o presionando el menú Initialization.

Mandatory Informations (Información Indispensable):

- Geographical location of the station (Ubicación geográfica de la estación): Se puede introducir mediante el Locator o con latitud y longitud. Estos últimos deben ser números decimales y positivos. Latitud debe ser un valor entre 0 y 89.99 grados. Dependiendo del hemisferio en que se encuentra marque los casilleros N o S. Longitud Oeste debe estar entre 0 y 180 Grados. Longitud Este entre 0 y 179,99 grados. Marque los casilleros W (Oeste) o E (Este) de acuerdo a su ubicación respecto al meridiano de Greenwich. El formato de LOCATOR debe ser con 6 caracteres algo como XXyyZZ donde X = son letras de la A a la R, y = números del 0 al 9 y Z = letras de la A a la X. Si conoce su posición en grados, minutos y segundos y no sabe como convertirlos a grados decimales pulse el botón ? en el panel.
- Altitude (Altura) de la estación en m.s.n.m y debe ser menor a 8000 metros.
- Time lag between your local time and UTC (Diferencia horaria entre la hora local y UTC) Valor entre +12 y -12. En América esta diferencia es negativa y en Asia es positiva . Si su diferencia horaria no es un número entero debe introducirlo como un número decimal. Por ejemplo una diferencia de 4 h y 30 min debe ser ingresado como +4.5. Observe que SAT_EXPLORER no toma en cuenta se es tiempo de invierno o verano, depende de usted realizar estos cambios.
- Path and name of the TWO-LINE-ELEMENTS file of a group (Ruta de acceso y nombre del archivo de los elementos de dos líneas TLE): Utilice el botón BROWSE para buscar la ubicación de este archivo en su computadora. Si no posee ningún archivo conteniendo estos datos TLE, puede encontrarlos en distintas páginas WEB. Para descargar estos archivos pulse el botón Download (Descarga) para acceder directamente a Internet.
- Names of the satellites to explore in a group (Nombre de los satélites a explorar en un grupo): Pulse el nombre de los satélites para agregarlos a la lista del grupo a explorar. Si la lista está vacía, verifique su archivo TLE, probablemente no esté en condiciones. Puede seleccionar desde 1 a 10 satélites. Los satélites que aparecen en rojo figuran como fuera de uso en la lista TLE de Celestrak. Esta información no está disponible si se utilizan archivos TLE de Amsat o Space-Track. El nombre de cada grupo puede ser cambiado presionando el icono . Para resetear un grupo solo pulse este mismo ícono. Para generar un nuevo grupo, pulse el número del mismo y siga los pasos descriptos anteriormente.

Optional Informations (Información opcional):

- Minimum elevation (Elevación mínima) para determinar el inicio y el final de la visibilidad, valores admitidos entre -5 y +20 grados.
- Alarm when visibility starts (Alarma al comenzar la visibilidad): Cuando un satélite comienza a ser visible se dispara una alarma. Si desea que suene por más tiempo marque el casillero e ingrese el número de segundos (de 1 a 59). Lea el procedimiento para elegir el tono de alarma. Note que el tiempo de la alarma sonora también corresponde al período en que parpadea el renglón.
- Warn before (Aviso anticipado): Marque este casillero si desea ser avisado unos minutos antes iniciarse el paso del satélite. Elija el tiempo en minutos con el control correspondiente. Cuando falten los minutos marcados para la pasada, el renglón de visibilidad del satélite correspondiente se pintará de amarillo, destellando el tiempo seteado en la alarma y sonará la alarma mostrándose la ventana en la pantalla.
- Resume tracking when pass ends (Reiniciar rastreo cuando finaliza el paso): Por defecto el rastreo de la antena se detiene cuando finaliza el paso. Si se marca esta opción, cuando finaliza la pasada, la antena se posicionará en azimut y elevación en el punto donde arranque la próxima, esperando que empiece la misma. Esto permitirá un rastreo sin presencia del operador. Esta opción se desactiva cuando se elige otro satélite.
- Stop tracking on a 360° azimuth step (Detener el rastreo en un paso de 360º): Por defecto, el rastreo continuará inclusive en un paso de 360º, esto significa que el rotor realizará un giro de 360º una vez alcanzado el punto de fin de carrera del mismo. Esto sucederá en un cruce por el Norte o Sur dependiendo de la configuración de detención elegida. o si se posee rotor de 450 º se detendrá al Este (stop en el Norte) o en el Oeste (Stop en el Sur). Al marcar esta opción en una pasada que pasa por el límite de los 360º, se detendrá el rastreo y se mostrará al operador un cuadro de aviso preguntando si se desea girar los 360º o no. Si marca la opción Yes (Si) el rotor girará los 360º continuando con el rastreo del satélite.
- Choose the Alarm sound (Elegir sonido de la alarma): El sonido de la Alarma está asociada al sonido de alarma de Windows correspondiente al Asterisco. Para seleccionar el sonido, vaya a Inicio, Panel de control, Sonidos. Seleccione asterisco y elija el sonido de su agrado. De no usar ningún sonido para el Asterisco, SAT_Explorer producirá el beep clásico a través del parlante de su ordenador. Lo mismo sucederá si su sistema no posee placa de sonido.
- Choose and configure a tracking system (Elegir y configurar el sistema rastreo): Presione el botón ANT para seleccionar el sistema de rastreo de su antena y configurarlo. Las posibilidades son los siguientes sistemas: PourSAT, FODTrack, EA4TX, GS-232, Easycomm, ProSisTel, TrakBox, M2-ORION o KCT. Cualquiera sea su elección se le requerirá lo siguiente :

  ¤ Elegir el puerto LPT (PourSat or FODTrack) o el puerto COM (GS-232, EasyComm, ProSisTel, M2-ORION or TrakBox) a la cual se conecta su interface

  ¤ Confirmar o modificar los datos de calibración. Observe que los valores de default están relacionados a rangos de azimut de 360º y 180º de elevación. Si su rotor tiene otros valores debe ajustar esta calibración a las posibilidades de su rotor. Por ejemplo, si su rotor posee un giro azimutal de 450º debe corregir la calibración del azimut en una relación de 360/450=0.8. El valor estándar de FODTrack de la interface debe ser reemplazado por 0.711*0.8 = 0.568. La posición de cero también debe ser corregida por Sat_Explorer si la detención no es exactamente Norte o Sur. Los valores introducidos deben ser en Grados, entre -90 y +90, positivos si el cero esta corrido en sentido de las agujas del reloj referido al Norte o Sur geográfico, o negativo en el caso contrario. Si usted está usando interfaces con EA4TX, GS-232, EasyComm o ProSisTel, debe calibrar los rotores con los programas correspondientes (no provistos por Sat_Explorer).

  ¤ Seleccionar el punto de detención de su rotor (Norte o Sur)

  ¤ Seleccionar el valor máximo de elevación de su sistema de antena (90º 0 180º). Observe que eligiendo el valor 180º habilitará que el rotor gire una vuelta completa cuando el satélite rastreado pase por la posición de stop. Si no desea este giro, elija 90°.

  ¤ Elegir el paso angular mínimo (de 0 a 5°) entre dos comandos sucesivos a los rotores. Tenga en cuenta que la unidad de giro del M2-ORION es un décimo de grado.

  ¤ Define los valores de offset de Azimut y elevación de sus antenas (GS232, EasyComm, ProSisTel, Trakbox o KCT). Estos valores de compensación deben ser los desvíos físicos de sus antenas, NO la corrección a ser aplicada! Por ejemplo si su antena tiene un offset físico de +10º, debe ingresar 10º y Sat_Explorer restará este valor a la interface de comando.

  ¤ Finalmente para marque el cuadro “ Select xxxxxx”.

  Observe que la interface de rotor de EA4TX (LPT interface) es controlada por
  - ya sea el ARSWIN software de EA4TX : en este caso abra el selector EA4TX y marque "Choose EA4TX"
  - o el ARSVCOM software de EA4TX que reemplaza el obsoleto ARSWIN: En este caso el ARSVCOM crea un puerto COM virtual, seleccione rotor interface "RCI-SE sobre LPT" y AZ&EL, entonces en Sat-Explorer abra el solapa de GS232, elija el puerto virtual COM y marque "Choose GS232".
  En ambos casos, el programa habilitante deberá ser ejecutado antes de abrir Sat_Explorer.

En los valores de ajuste de TrakBox también le da la posibilidad de elegir permanecer en el modo host al salir de Sat_Explorer.

El sistema KCT requiere del software de KCT Movenow.com y será interrogado por la ruta de acceso al directorio de esta aplicación.

Ahora deberíamos estar listos para comenzar un rastreo. Puede testear el funcionamiento del sistema eligiendo un valor de azimut y elevación para el modo estacionamiento en el panel de Test & Parking (Prueba y Estacionamiento) y pulsar GO (Ir). Si todo está bien sus antenas deben orientarse a los valores elegidos. Si suena un beep es señal de que algo anda mal. Verifique los parámetros (puerto LPT , puerto COM etc.) y marque el cuadro “Select xxxxx”.

Si desea estacionar automáticamente sus antenas en una posición específica cuando abandona Sat_Explorer, marque el cuadro en Test & Parking (Prueba y Estacionamiento) e indique los ángulos en que desee que queden las antenas. El botón en la ventana Visibility (Visibilidad) permite estacionar las antenas en forma manual (Lea este capítulo). Este botón solo está activo si el cuadro correspondiente se encuentra marcado.

- Initialize the TCPIP server (Inicializar el servidor de TCPIP): Presione sobre el ícono para iniciar el Servidor TCPIP Server.

Una vez completadas todas estas acciones pulse sobre el botón EXPLORE (EXPLORAR) para ver la ventana de Visibilidad