Seguimiento del Sol
El seguimiento del Sol se lanza con el menú Grupo, sub-menu Sol.
La ventana adecuada se abre. Esta ventana muestra la siguiente información:
-Los ángulos de elevación y acimut del Sol en el cielo respecto de la ubicación del usuario.
-La “información” tiene fondo verde si el sol es visible y rojo si el sol NO es visible.
-La “información” se proporciona con dos cifras decimales (0,01 grados) para estar en concordancia con el sistema de antena EGIS.
-Estos ángulos se envían para manejar el sistema de antena, seleccionado por el usuario, cuando es visible el sol.
-El botón Botón de Seguimiento pone en marcha y para el seguimiento del Sol por el sistema de antena del usuario.
-Este botón, cuando se libera, detendrá el seguimiento actual de un satélite artificial o la Luna.
-Este botón está deshabilitado cuando el Sol no está visible.
Lanzamiento del seguimiento

Presione el botón que representa una antenna para activar o parar el seguimiento del Sol por el sistema de antena.
-Los valores angulares se actualizan cada segundo.
-La activación del interfaz de antena se habilita cuando el sol está visible y si se ha seleccionado un interfaz de antena por el usuario.
Este botón es:
-Blanco cuando está inhabilitado (no hay interfaz de antena o el Sol es invisible).
-Verde cuando está habilitado (se ha seleccionado un interfaz de antena o el Sol está visible)
-Azul cielo cuando se libera (el sistema de antena se controla).
¡Por favor tenga en cuenta que si su sistema de antena ya está en uso para seguir un satélite o la Luna, entonces apuntará automáticamente a el sol y el seguimiento del satélite o de la Luna detendrá!
En la puesta del Sol, el seguimiento se deshabilitará automáticamente. Mientras tanto, el seguimiento puede detenerse manualmente soltando el botón.