               ******************
               *  SAT_EXPLORER  *
               ******************

            par Gabriel Rivat F6DQM
            =======================

SAT_EXPLORER est un logiciel gratuit à l'usage des utilisateurs de satellites.

Configuration minimale : Win9X 
Fichiers nécessaires (à copier dans le même répertoire que Sat_Explorer.exe) :
 * Sat_Explorer.exe
 * NTPort.dll
 * driver "zntport.sys" (en minuscules) à recopier dans le répertoire 
   WINDOWS/SYSTEM32/DRIVERS si utilisation du port parallèle sous WinNT/200/XP/7/8/10
 * Un fichier 2-Lignes d'éphémérides (voir www.celestrak.com par exemple ou 
   le site AMSAT)

Si vous créez un raccourci sur le bureau, assurez-vous que le répertoire de 
démarrage est bien celui où se trouve Sat_Explorer.exe.

Il fournit rapidement et à tout instant aux utilisateurs de satellites les 
prévisions de visibilité actuelle ou future sous forme d'un délai d'attente
et d'une durée de visibilité.
Dix satellites (et même plus) peuvent être surveillés simultanément.
Il fournit les informations de poursuite de la Lune (trafic EME) et du Soleil.

Le programme est fait pour tourner en tache de fond pendant que vous utilisez
votre ordinateur pour d'autres taches ou que vous vaquez à d'autres 
occupations.

Si vous le spécifiez, dès qu'un satellite est en approche de visibilité, une
alarme sonore est émise, la fenêtre du programme est réaffichée sur l'écran
si elle était réduite et le nom du satellite clignote en jaune dans la 
fenêtre de surveiillance.

Dès qu'un satellite est visible, le nom du satellite clignote en vert, 
la fenêtre est réaffichée à l'écran si elle était réduite et une alarme 
sonore est éventuellement émise.
Dès qu'un satellite disparait, la prochaine visibilité est calculée et la 
surveillance reprend sur celle-ci.

Pour chacun des satellites surveillés, SAT_EXPLORER fournit une description 
détaillée de la visibilité minute par minute : élévation, azimut, distance,
altitude, position, phase et doppler.

Vous pouvez aussi choisir de caler la surveillance sur une visibilité 
suivante si la prochaine est inexploitable (satellite est trop bas ou 
visibilité trop courte).

Comme dit plus haut, ce logiciel est une aide prévisionnelle permanente 
aux utilisateurs de satellites.

Il nécessite Windows95 ou plus et un fichier 2 lignes au format NASA que
vous trouverez sans peine sur le réseau packet radioamateur ou Internet 
(essayez celestrack.com par exemple). Si vous ètes déjà utilisateur de 
satellites, vous avez certainement ce type de fichier dans votre ordinateur.

Il est possible de surveiller plusieurs groupes de satellites simultanément
en  dupliquant le programme dans un autre répertoire et en l'initialisant 
avec un autre jeu de satellites.
Vous pouvez ainsi créer un raccourci d'éxécution pour les satellites type 
Oscar et un autre raccourci pour les satellites météo si vous êtes équipés
en réception météo.
Les deux programmes tourneront simultanément avec chacun leur fenêtre
d'éxécution et leur propre jeu de satellites.

IMPORTANT :Veuillez noter:
Si vous exécutez SAT_EXPLORER sous VISTA, WIN7, 8, 10 depuis le répertoire 
C:\Program Files\SAT_EXPLORER\ 
vous devrez lancer SAT_EXPLORER en tant qu'adminstrateur pour avoir accès à toutes les fonctions de SAT_EXPLORER, 
notamment les fonctions d'enregistrement de fichiers texte (.ini, .dat etc).
Si vous ne le faites pas, les fichiers créés ne seront pas accessibles à cause du UserAccountControl (UAC) de Windows
qui protège le répertoire Program Files.
Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas exécuter SAT_EXPLORER en tant qu'administarteur, vous devez impérativement l'instalIer dans un répertoire sous la racine, par exemple C:\SAT_EXPLORER\. A cet emplacement l'UAC n'a pas d'effet.

La dernière version est disponible sur mon site Internet :
http://f6dqm.free.fr

Bon trafic
Gabriel Rivat F6DQM

=============================================
Historique (à partir de la dernière version)
=============================================
VERSION 3.7.3
=============
- Masquage des erreurs de scripts au téléchargement des fichiers 2-lignes

VERSION 3.7.2
=============
- Corrections mineures

VERSION 3.7.1
=============
- Correction d'une anomalie sur l'arrèt du tracking Lune
- Affichage date élargie pour contenir format de date longue

VERSION 3.6.9
===========
- Correction d'une anomalie dans le téléchargement automatique des fichiers 2-lignes.

VERSION 3.6.8
=============
- Remplacement de ioctrl.dll par ntport.dll

VERSION 3.6.7
=============
- Traitement étendu des adresses des ports LPT

VERSION 3.6.6
=============
- Mettre à jour la procédure de login pour space-track
- Mise à jour ioctrl.dll (annulée en V3.6.7)
- Correction du fichier d'installation pour architecture 64bits

VERSION 3.6.4
============
- Offset élévation pour antenne EGIS sur +/-45°
- Correction d'une erreur apparue dans la version précécente

VERSION 3.6.3
=============
- Corrections mineures
- Mises à jour des fichiers d'aide

VERSION 3.6.2
=============
- Lors du suivi du soleil, calculer les angles toutes les secondes.
- De même positionner l'antenne toutes les secondes si nécessaire.
- Aussi définir les affichages comme ceux de la lune.

VERSION 3.6.1
=============
- Pour corriger une anomalie dans les commandes EGIS

VERSION 3.6.0
=============
- Ajout de la langue espagnole (Traduction par JuanPablo Garcia, EA4CIV)

VERSION 3.5.8
=============
- Correction sur version précédente

VERSION 3.5.7
=============
- Optimisation de la durée de génération de la carte de couverture EME
- Mise à jour de l'aide en espagnol (Juan Pablo EA4CIV)
- Mise à jour de l'aide en allemand (Eckert DJ4UF)

VERSION 3.5.6
=============
- Adaptation de l'image de couverte EME pour des paramêtres d'affichage inhabituels dans Windows.

VERSION 3.5.5
=============
- Mise à jour des fichiers d'aide et accès direct à certains chapitres de l'aide depuis les fenêtres du programme concernées. 

VERSION 3.5.4
=============
- Diverses améliorations du code
 
VERSION 3.5.3
=============
- Correction d'erreur

VERSION 3.5.2
=============
- Passage à 15 satellites par groupe 

VERSION 3.5.0
=============
- Ajout de la poursuite de la Lune par calcul intégré à Sat-Explorer (pas de fichier 2-Lignes).
  La précison de pointage est réputée être meilleure que 0.1°.
- Prise en compte du système d'interface antenne EGIS.

VERSION 3.4.4 à 3.4.9
=====================
- Versions de test

VERSION 3.4.3
=============
- Ajout préfixes DXCC

VERSION 3.4.2
=============
- Remplacer www.f6dqm.fr par f6dqm.free.fr

VERSION 3.4.1
=============
- Ajout sous-menu d'accès direct à l'aide en espagnol
- Ajout driver LPT pour architecture 64 bits
- Nouvelle version librairie ioctrl.dll

VERSION 3.3.8
=============
- Option pour affichage du temps courant au format 24 heures. Cela ne s'applique que pour les utilisateurs 
  résidant dans des contrées où le temps système s'affiche au format 12 heures +am/pm.
- Correction d'une erreur dans l'affichage des visibilités successives suite version 3.3.2

VERSION 3.3.7
=============
- Correction d'une erreur dans l'affichage de l'échelle de temps de la fenêtre 24H lorsque l'heure systême est
  au format 12 heures (AM/PM).

VERSION 3.3.6
=============
- Pour space-track, la procédure de login est supportée par Sat_Explorer avant téléchargement.
  Pour les sites avec Login autres que space-track, la procédure de login reste manuelle.
- Option pour téléchargement automatique des fichiers TLE trop anciens

VERSION 3.3.5
=============
- Ajout de bulles d'infos lorsque la souris se déplace sur certains éléments de la carte
 
VERSION 3.3.4
=============
- Ajout de messages d'erreur lorsqu'un port COM est inaccessible.

VERSION 3.3.3
=============
- Réorganisation des menus de la carte
- Option pour afficher uniquement la position courante et la couverture courante du satellite
  visible ou non.
- Possibilité de créer une page HTML avec image de la carte toutes les minutes et téléchargement
  possible sur un serveur FTP (cette action doit être autorisée par le firewall)
- Option pour mettre la carte toujours en avant-plan
- Option pour ne pas contrôler les checksums des fichiers 2-lignes (non recommandé !)

VERSION 3.3.2
===========
- Amélioration du tracé des zones de visibilité des satellites sur le sol (meilleure précision).

VERSION 3.3.1
===========
- Dans la fonction de pointage d'antenne en azimut seul (menu Groupe/AZ BEAM) introduction des
bases de données DXCC, CB, US-WAS (Etats US), F-DDFM (Départements français) et liste personnelle pour
pointage immédiat vers toutes ces directions
 
VERSION 3.3.0
===========
- Ajout du contrôle de l'interface M2-ORION 2800Px
- Correction d'une erreur dans la sauvegarde des données des antennes sur port série.

VERSION 3.2.9
===========
- Avertissement dans le choix de l'interface EA4TX sur l'utilisation du logiciel ARSVCOM qui remplace ARSWIN
- Corriger une erreur possible dans la sauvegarde et la récupération du port COM utilisé

VERSION 3.2.8
============
- Dans la fenêtre Info, ajout d'un bouton pour vérifier si l'utilisateur utilise la dernière version de Sat_Explorer.

VERSION 3.2.6
============
- Pour corriger des erreurs avec certaines versions de Windows 7
 
VERSION 3.2.1
=============
- Option de menu pour voir si une nouvelle version est disponible sur le site de l'auteur

VERSION 3.1.9
============
- Sur la carte de la terre, option pour accélérer le mouvement du satellite jusqu'à la prochaine visibilité

VERSION 3.1.8
============
- Remplacement des fichiers d'aide .hlp par des fichiers d'aide .chm

VERSION 3.1.6
=============
- Modification de la procédure de login suite à l'évolution de sat-track.org
- Possibilité de changer le séparateur de champ dans la liste DXCC

VERSION 3.1.5
=============
- Pour corriger une erreur dans la liste DXCC qui apparaissait dans les pays anglo-saxons

VERSION 3.1.4
=============
- Corrections d'anomalies dans la gestion des ports COM
- Correction dans le traitement de la position Parking sur ProSistel

VERSION 3.1.2
=============
- 5 nouvelles cartes de la Terre

VERSION 3.1.1
=============
- Petites modifications pour Windows7
- Meilleure précision de l'affichage du satellite et de sa trace sur la carte 
- Mise à jour de liste DXCC pour affichage de la période de visibilité commune entre 2 stations
- Ajout des fichiers 2-lignes de la lune pour 2013 et 2014.

VERSION 3.1.0
=============
- N'afficher que les ports COM existants dans les onglets d'initialisation des interfaces d'antennes

VERSION 3.0.9
===========
- Information de version récente disponible sur Internet dans le menu Info
- Option pour contrôler cette information automatiquement au démarrage

VERSION 3.0.8
===========
- Amélioration du contrôle de login du site space-track.com
- Ajout du bouton Parcourir pour faciliter la saisie du fichier Destination téléchargé

VERSION 3.0.7
============
- Ajout https pour téléchargement fichier 2-lignes

VERSION 3.0.6
=============
- Possibilité d'imprimer la liste des passages de tous les satellites d'un groupe
  pour les 24 heures à venir. Bouton accessible sur la fenêtre 24.

VERSION 3.0.5
=============
- Ajout choix 360 ou 450° pour la calibration des cartes POURSAT et FODTRACK
- Ajout traitement du recouvrement (overlap) pour les cartes POURSAT et FODTRACK
- Ajout option "Arrèt de la poursuite si saut brutal de 360°"

VERSION 3.0.4
=============
- Ajout possibilité de commande d'azimut entre 360 et 450° si l'utilisateur
  possède une interface antenne qui le permet (systèmes GS, EasyComm, TrakBox,
  KCT et Prosistel uniquement).

VERSION 3.0.3e
- Mémoriser la taille de la fenêtre des décomptes

VERSION 3.0.3b
- listes COM étendues à COM14

VERSION 3.0.3
- Ajout interface ProSisTel
- Changement de composant port série

VERSION 3.0.2
-Bouton pour supprimer un groupe

VERSION 3.0.1
- Tableau des satellites à renommer rangé par ordre alphanumérique
- Clic droit sur un satellite du fichier 2-lignes ouvre la fenêtre Renommer et insére
  un nouvel enregistrement avec le n°NORAD du satellite et son nom. Il ne reste qu'à changer le nom.
  Si le n°NORAD est déjà dans la liste à renommer, on pointe dessus.
- Ajout des boutons +24 et -24 dans le graphe des visibilités sur 24h. Permet d'avancer ou de reculer de 24h
  la date origine. Non disponible si poursuite sur satellite en cours.

VERSION 3.0.0
- Modification du programme pour traiter les satellites à partir de leur n° NORAD au lieu de leur noms.
- Dans le tableau des satellites à renommer, remplacement lorsque celà est possible 
  de l'ancien nom par le n°NORAD

VERSION 2.9.4
- Sur le graphique 24h, apparition en hint de la durée réelle du passage lorsque la souris pointe dessus

VERSION 2.9.3
- Contrôle de l'age du fichier 2-lignes et téléchargement d'une version plus récente si acceptée

VERSION 2.9.2
- Option pour continuer la poursuite du satellite en cours en fin de passage

VERSION 2.9.1
- Ajout option AZ Beam pour contrôle des antennes en azimut (trafic local ou DX)
- Sauvegarde des données Info améliorée 

Version 2.9.0
- Ajout des offsets Az et EL
- Cacher la fenêtre Movenow.com (KCT) à l'exécution

version 2.8.9a
- Ajout conversion Deg/Min/Sec en degrés décimaux

version 2.8.9
- Ajout porsuite du soleil

Version 2.8.8
- Commande interface KCT
- Optimisation du traitement des fichiers 2-lignes
- Menu Pinceau

Version 2.8.7b
- Affichage de l'orbite plane du satellite

Version 2.8.7
- mode opératoire des fréquences satellites

Version 2.8.6
- Visibilités d'un groupe sur 24 heures

Version 2.8.5
- Zoom sur carte
- Partie de la terre non éclairée en grisé
- Affichage des satellites hors-service en rouge (entrées Celestrak)
- Autres modifications mineures et corrections

Version 2.8.4c
- Choix de 8 ports COM

Version 2.8.4
- Correction bugs

Version 2.8.3
- Possibilité de renommer les satellites à partir de leurs numéros d'objet.

Version 2.8.2
- Ajout prise en charge de l'interface TRAKBOX avec l'aide de Thierry F6BXM

Version 2.8.0
- Données DDE compatibles de TRX-Manager V4.0.5 et + (www.trx-manager.com)
- La trame TCPIP est la même que la trame DDE

Version 2.7.1
- Introduction de l'URL Login pour les sites le demandant
- Extraction automatique des fichiers GZip.
- Option pour renommer les satellites.

Version 2.7.0
- Implantation du server TCP/IP. Merci à Michel F5WK pour l'aide.
Sous Win95, cette version nécessite l'installation de Windows Sockets 2.0.
Le programme d'installation est w95ws2setup.exe téléchargeable depuis le site
Web de MicroSoft.

Version 2.6.7
- Nouvelles données dans le flux DDE
- Possibilité d'associer un commentaire aux divers modes

Versions 2.6.5, 2.6.6
- Versions de test

Version 2.6.4
-Ajout de l'information éventuelle satellite "en éclipse"
-Suppression du scintillement lors du dessin des divers tracés sur la carte
-Ajout de la couverture actuelle du satellite lorsqu'il est hors visibilité
-Ajout des informations angulaires Azimut et Elévation sur la carte lorsque 
 le satellite est en visibilité
-Correction d'une erreur dans le cas du changement de date origine de calcul

Version 2.6.3
-Nouvelle carte originale

Version 2.6.2
-langue italienne grace à IK8OZV, Vicenzo
-Options pour afficher l'heure en TU

Version 2.6
-Possibilité de changer la date de début des calculs et de voir des passages
 antérieurs à la date actuelle
-Affichage de l'orbite et de la position du satellite non visible jusqu'à 
 la prochaine visibilité
-Légende de la carte
-Sauvegarde de la position des fenêtres Carte et DX
-Corrections et modifications mineures
-Fichier d'aide traduit en langue allemande par Reinhard Richter DJ1KM. 
 Reinhard a aussi vérifié et corrigé les termes allemands du programme.

Version 2.5.2
-Correction d'une erreur dans le calcul du squint DX à partir de 2.5.0
-Maintien de la synchronisation des tables station et DX en cas de
 changement de DX par clic droit dans la carte

Version 2.5.1
-Correction d'un bug dans l'utilisation de la fenêtre réduite

Version 2.5
-Commande manuelle de parking des antennes
-pour Internet

Version 2.4.4
-Possibilité d'associer des couples de fréquences Uplink et Downlink à
 chaque mode
-Calcul Doppler RX et TX à la seconde avec disponibilité DDE
-Possibilité de changer de mode en cours de session

Version 2.4.2 et 2.4.3 pour essais

Version 2.4.1
-Possibilité de centrer la carte sur la longitude 0° ou la longitude 180°

Version 2.4.0
-Téléchargement des fichiers 2-lignes sur Internet
-Création du fichier d'informations satellite personnelles
-Test possible des aériens en Initialisation 
-Position de parking des antennes
-Sauvegarde de la table des éphémérides
-Impression de la table des éphémérides entre deux dates particulières

Version 2.3.2
-Dialogue DDE
-Modifications mineures

Version 2.3.1
-Correction d'une anomalie d'affichage sur la carte lors de la suppression
 d'une station DX

Version 2.3
-Ajout d'un menu pour réduire la fenêtre des Ephemerides
-Ajout d'une option pour supprimer le message de sortie
-Correction de quelques anomalies

Versions 2.2.8 & 2.2.9
-Versions de test

Version 2.2.7
-Prise en compte de l'interface rotor EA4TX

Versions 2.2.5 et 2.2.6
-Versions de test

Version 2.2.4
-Corrige un bug de la version 2.2
-Réorganisation de la définition des groupes de satellites. Chaque groupe
 dispose de son propre fichier 2-lignes.
  
Version 2.2
-Commande de l'interface Easycomm
-Corrections de petites erreurs
-Possibilité de voir toutes les périodes de visibilité DX lors d'un même
 passage d'un satellite.
-Compatibilité WinXP pour l'affichage des fenêtres
-Autres améliorations diverses.

Version 2.1
-Commande des cartes de poursuite PourSat, FODTrack, GS-232
-sauvegarde des coordonnées du dernier DX
-mise en bleu du premier satellite à apparaitre en dehors 
 de la période d'alarme
-Affichage sur une représentation Mercator de la terre de : 
*la position de la station locale
*la position de la station DX
*la position du satellite en visibilité
*la zone de couverture ponctuelle ou globale du satellite  pendant sa 
 visibilité
*la trace au sol du satellite pendant sa visibilité
*la position du soleil
*la zone d'éclairage du soleil

Version 1.6.0a
-Traduire la liste DXCC au format local pour supprimer des erreurs système

Version 1.6.0
-Création de groupes de satellites
-Affichage co-visibilité avec station DX
-Synchonisation affichage tables station et DX
-Pas de limitation dans le temps pour l'affichage des visibilités
-retour à la visibilté précédente
-langue allemande (sauf fichier d'aide)

Version 1.5.1 à 1.5.9 : Versions d'essais

Version 1.5 :
-Sauvegarde de la positions des fenêtres en quittant et restauration
-Affichage des angles de poursuite d'antenne à la seconde pour un satellite
 en visibilité

Version 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4: versions pour test

Version 1.4.1:
-Possibilité d'associer un fichier son à l'alarme

Version 1.4:
-Ajout du calcul du dépointage de l'antenne satellite par rapport à la 
 station (SQUINT)
-Ajout de la possibilité d'afficher des modes de fonctionnement des 
 satellites en fonction de la phase ou MA.

Version 1.3.1:
-Amélioration de la protection contre des erreurs opérateur

Version 1.3 : 
-Impression de la table des éphémérides

Version 1.2 : première version distribuée

Versions 1.1a à 1.1z : versions de test 

==========================================================


     