# Puerto

La elección del menú Puerto ofrece la posibilidad de poner en emisión el transmisor cuando CW_Player reproduce caracteres, excepto en el modo Quiz. Igualmente selecciona el puerto por donde se va a conectar el manipulador, puerto de juegos, ratón o COM, para el decodificador monitor. Diríjase al capítulo Monitor para obtener más información sobre este asunto.

Se puede seleccionar, para esta función, entre el puerto serie o el puerto paralelo. El equipo de radio se tiene que conectar al puerto seleccionado. Para ello usaremos las líneas de PTT y micrófono o manipulador de la radio, como se explica a continuación.

Cuando se selecciona un puerto COM, CW_Player permite las siguientes opciones:

-Puede asignar las señales DTR o RTS a la línea de PTT del transceptor (TX/PTT/COM). Estas líeas se ponen a nivel alto cuendo comienza la transmisión del primer caracter y pasan a reposo tras la transmisión del último símbolo del último carácter.

-Puede asignar las señales DTR o RTS a la línea CW (o manipulador) del transceptor (TX/CW/COM). Estas líeas se ponen a nivel alto y bajo al ritmo de los puntos y rayas transmitidos.

-Puede asignar las señales DTR o RTS a la línea de ALIMENTACION del manupulador cuando se conecta al puerto COM. Estas líneas se ponen a nivel alto cuando se pulsa el botón "ptt" de la ventana monitor o el botón "on" de la ventana puerto. Si es este el caso, las líneas DTR y RTS quedan inoperativas para gonernar a TX/PTT/COM o TX/CW/COM.

-Puede asignar las señales DSR, CTS o CD a las líneas de PUNTO y RAYA del manipulador conectado al puerto.

Cuando se selecciona un Puerto paralelo (o puerto de impresora), CW_Player activa o desactiva una entre 4 de las señales disponibles en el conector DB 25. CWPlayer detecta automáticamente los puertos disponibles de impresora (LPT) que hay en el ordenador y le da la opción de seleccionar uno de ellos (LPT1, LPT2 o LPT3). Se puede entrar un puerto forzado (LPTx) pero esto puede crear problemas en la máquina si el puerto seleccionado no existe. Debe tener en cuenta que CWPlayer no tiene control de este puerto particular y el usuario debe estar seguro de su disponibilidad.

La manipulación funciona de la misma forma que en el puerto COM, pero no está disponible la señal PTT en el puerto paralelo, solo está disponible la señal de manipulación. Mientras que el puerto COM pone nivel alto cuando se activa, el puerto paralelo puede tener lógica positiva o negativa. Esta selección se puede hacer en cada patilla seleccionada.

El archivo adjunto pc_tx.bmp muestra los interfaces de conexión y la forma de hacer la conexión del puerto COM o paralelo con el transmisor.

El retraso de transmisión entre la orden de PTT y el comienzo del primer carácter se puede ajustar entre 50 y 250 mS. Por defecto este valor es de 100 mS. Tenga en cuenta que este retraso no se aplica a la señal de manipulación, solamente a la de PTT.

El indicador On Air se enciende y se apaga al ritmo que lo hace las señales del puerto COM.

El Valor por defecto es NO PUERTO COMs (casilla NONE marcada).

El valor por defecto se puede cambiar al Inicio con el parámetro apropiado en la Línea de mandatos:

/COMx con x=[1..9]

Si el puerto seleccionado no está asignado a un puerto serie en el sistema de Inicialización, aparecerá un mensaje de error "error COM" y no se seleccionará un puerto.

Cuando asigne un puerto COM, asegúrese que el conector posterior está realmente asociado al número de puerto seleccionado. Algunos PC disponen de dos puertos COM (COM1 & COM2) pero solamente disponen de un conector serie. Revise su configuración, a qué puerto está asignado este único conector serie.

Si se selecciona un puerto COM, el conector serie suministra +12 voltios de tensión cuando las señales DTR y RTS está activadas y -12 voltios cuando están desactivadas.

El archivo pc_tx .bmp muestra varios ejemplos de conexión entre el PC y la línea de PTT del transmisor. El ejemplo supone que un valor de tensión positivo pondrá al transmisor en reposo y puesta a masa lo pondrá en transmisión. En algunos equipos esto puede ser al revés o incluso que la línea de PTT y audio de micrófono estén compartidas. En estos casos no son aplicables los ejemplos propuestos.

No olvide que el carácter ESPACIO se trata como un sonido. Si un texto acaba con un espacio (por ejemplo el código Q o abreviaciones) se reproducirá y la señal de PTT se liberará después de reproducirlo.

AVISO : en el puerto COM seleccionado no aparecerá señales binarias en las líneas de datos