Visibility (Visibilidad)

La ventana VISIBILITY (Visibilidad) se presenta cuando se ha completado correctamente la ventana Initialization (Inicio) y se ha presionado el botón EXPLORE (EXPLORACIÓN).

Para cada satélite (hasta un número de 10) esta pequeña ventana presenta:

- El nombre del Satélite
- La demora antes de su visibilidad (IN). Esta demora se limita hasta 4 días. más allá del cuarto día el tiempo de demora se indica como ##h##. Si el satélite está visible la demora es 00h00 y el renglón es verde. Si el satélite se encuentra en el período de aproximación, el renglón se pone amarillo (para lo cual el casillero "warn before" ("avisar antes") de la ventana Initialization (Inicio) debe ser tildada. El próximo satélite que aparecerá después del tiempo de aviso se pondrá azul.
- El tiempo de visibilidad (FOR). Este tiempo arranca tan pronto como el satélite sea visible. Cuando este tiempo llega a cero, se computa el tiempo de la próxima visibilidad que se indica en un renglón blanco. Si se trata de un satélite geoestacionario siempre visible la duración es indicada como ##h##.
- Caso de una pasada anterior: Si se ha cambiado el tiempo de inicio de los cálculos y en el caso particular de un paso anterior al actual, por lo que el período de visibilidad ya ha pasado, en este caso el renglón del satélite se pondrá GRIS, el tiempo de demora de la pasada se indica como##h## y la duración del paso es puesto en cero.

Si la ventana de Visibilidad es minimizada en la barra de tareas, se recupera en la pantalla con máxima prioridad de modo de ser vista por el operador en caso de que se inicia el período de visibilidad de un satélite o en el caso de aproximación del mismo.

Para ver la ventana de Efemérides de un satélite pulse sobre el renglón del mismo en la ventana de Visibiliy.

Si se elige un satélite que nunca será visible (por ej. un geoestacionario en ubicación opuesta a la suya) el pulsado del renglón no tendrá efecto alguno.

El botón 24 abre un calendario gráfico de 24 horas. La visibilidad de todos los satélites del grupo para las próximas 24 horas es presentada. Este botón se deshabilita si se ha elegido un satélite para ser traqueado pero el gráfico permanece visible. Este gráfico no se actualiza continuamente, solo se actualiza en el momento de ser abierto. Ubicando el cursor del ratón sobre un paso aparece en una ventanita resaltado el tiempo de inicio y final de esa pasada. Los dos botones extras +24 y -24 sobre el borde derecho permiten calcular los pasos posteriores o anteriores correspondientes a ese grupo. Estos botones desaparecen si se está traqueando un satélite. El botón con una impresora permite imprimir las visibilidades para las próximas 24 horas de todos los satélites del grupo (tiempos de inicio y fin de cada pasada). Por favor observe que la línea temporal horizontal siempre es mostrada en formato de h24 incluso si su sistema está configurado con formato h12 (AM/PM).

El botón es para estacionar manualmente las antenas. Está activado solamente si los valores de azimut y elevación de estacionamiento han sido definidos en la ventana Initialisation (Inicio). Observación: Al cerrar Sat_Explorer se detienen los movimientos de los rotores, por lo tanto observe que sus antenas han alcanzado las posiciones de estacionamiento antes de abandonar el programa.