               ****************
               * SAT_EXPLORER *
               ****************

            por Gabriel Rivat F6DQM
            =======================

SAT_EXPLORER es un software gratuito para usuarios de satélites y EME.

Configuración mínima: WinXP y +
Archivos obligatorios (en el mismo directorio que Sat_Explorer.exe):
 * Sat_Explorer.exe
 * NTPort.dll
 * zntport.sys (para volver a copiar en el directorio WINDOWS / SYSTEM32 / DRIVERS si WinNT, 2000, XP, /, 8 10
   y el puerto paralelo se usa).
   Hay dos copias diferentes de este controlador disponibles: uno
   para sistema de 32 bits (X86) y uno para 64 bits (X64).
   Si usa el paquete de instalación, se instalarán automáticamente en el directorio del sistema correcto.
 * Un archivo de dos líneas de elementos (vea celestrack.com)

Cuando crea un acceso directo en la oficina, asegúrese de que el repertorio inicial sea
el que contiene Sat_Explorer.

Proporciona visibilidad de transmisiones como un retraso de espera y una duración de visibilidad muy
rápido y todo el tiempo.
Diez (e incluso más) satélites pueden ser monitoreados simultáneamente.

El programa está escrito para ejecutarse como una tarea en segundo plano mientras está ejecutando otro
programas en tu PC o haciendo trabajos ocasionales.

Si lo especifica, cuando se acerca un satélite, se enviará una alarma de sonido.
El programa se restaurará en la pantalla si se redujo en la barra de tareas y el
el nombre del satélite que se aproxima parpadeará en amarillo para una vista rápida.

Tan pronto como un satélite es visible, el nombre del satélite parpadea en verde; un
la alarma se envía opcionalmente y la ventana del programa se restaura en la pantalla si fue
reducido en la barra de tareas.

Cuando un satélite desaparece, su siguiente visibilidad se calcula inmediatamente y
la supervisión se reinicia para esta nueva visibilidad.

Para cada uno de los satélites monitoreados, SAT_EXPLORER proporciona un detallado
descripción de la visibilidad siguiente o actual, minuto a minuto: elevación,
acimut, rango, altitud, posición, fase y desplazamiento Doppler.
Puede optar por monitorear una mayor visibilidad si la siguiente es inutilizable
debido a una visibilidad demasiado baja o corta

Como se dijo antes, este software es una ayuda de pronóstico continuo para usuarios de satélites.

Se requiere Win95 o más y un archivo TWO-LINE-ELEMENTS en formato NASA para ejecutar
correctamente. Encontrará dicho archivo en la red de paquetes de radioaficionados o en el
Net (pruebe celestrack.com, por ejemplo), pero si usted es un usuario de satélite, es probable que
ya tiene ese archivo en su computadora.

Es posible monitorear varios conjuntos de satélites con Sat_Explorer: solo
duplicar el ejecutable en tantos directorios y ejecutar cada uno de ellos separadamente
con su propio conjunto de satélites.
Puede crear un atajo para satélites Oscar, otro para satélites meteo,
etc.

MUY IMPORTANTE :
Mientras ejecuta este programa bajo VISTA, WIN7, 8, 10 desde un subdirectorio bajo el directorio Archivos de programa,
tendrá que iniciar este programa como administrador de todos modos para obtener acceso completo a todas las funciones del mismo, especialmente la grabación de archivos de texto, imágenes y sonido.
Si no lo hace, no se podrá acceder a los archivos producidos debido al Control de cuentas de usuario (UAC) de Windows.
Si no desea ejecutar el programa como administrador, debe instalarlo en un subdirectorio que NO se encuentre en C: \ Archivos de programa,
pero anyw <aquí, por ejemplo C: \ MyPrograms \. Allí, la función del UAC no tiene efecto.

La última versión está disponible en mi sitio:
http://f6dqm.free.fr

Los mejores 73 y buen tráfico vía satélites
Gabriel Rivat F6DQM

Historia:

VERSIÓN 3.7.3

=============

- Para enmascarar errores de script al descargar archivos TLE.

VERSIÓN 3.7.2
=============
- Correcciones menores

VERSIÓN 3.7.1
=============
- para corregir una anomalía al detener el seguimiento de la Luna
- para mostrar completamente el formato de fecha larga

VERSIÓN 3.6.9
===========
- para corregir una anomalía al descargar archivos TLE

VERSIÓN 3.6.8
=============
- Para reemplazar ioctrl.dll por ntport.dll

VERSIÓN 3.6.7
=============
- Tratamiento extendido de las direcciones del puerto LPT

VERSIÓN 3.6.6
=============
- para actualizar ioctl.dll (cancelado en la Versión 3.6.7)
- Para actualizar el procedimiento de inicio de sesión de SPACE-TRACK
- para arreglar el ejecutable de instalación para la arquitectura de 64 bits

VERSIÓN 3.6.4
============
- Para establecer el desplazamiento de elevación de EGIS entre +/- 45 grados
- Para corregir un error generado en la versión anterior

VERSIÓN 3.6.3
=============
- Correcciones menores
- Para actualizar los archivos de ayuda

VERSIÓN 3.6.2
=============
- Cuando el seguimiento del sol, para calcular ángulos por segundo.
- También para colocar la antena cada segundo si es necesario.
- También para diseñar las pantallas como las de la luna.

VERSIÓN 3.6.1
=============
- Para arreglar una anomalía en los comandos de EGIS
VERSIÓN 3.6.0
=============
- Agregar idioma español (Traducción de JuanPablo Garcia, EA4CIV)