# TCPIP server (Servidor TCPIP)

Sat_Explorer incluye un servidor TCPIP que puede ser conectado por cualquier cliente que use protocolos TCPIP. Tanto en Windows como en Linux o Unix aplicaciones corriendo en computadoras remotas pueden recibir informaciones de traqueo generadas por Sat_Explorer si un link TCPIP existe entre el ordenador principal y los clientes.

Para iniciar el servidor TCPIP, presione el ´´icono . Se abrirá un pequeño panel con el listado de IP´s disponibles. Deberá leer como mínimo las IP´s estándar de prueba (127.0.0.1) y la IP correspondiente a su ordenador. El puerto de Sat_Explorer es inicializado al valor de 10987 pero este valor puede ser cambiado. Para iniciar el servidor TCPIP, Seleccione uno o más IP´s y pulse OK. En ese momento, Sat_Explorer contestará cualquier conexión cliente retornando el mensaje 'Connected to Sat_Explorer Vx.y.z'.

Solo los comandos de conexión y desconexión son tratados por Sat_Explorer.

Tan pronto como los clientes se conecten a Sat_Explorer este comenzará a enviar sentencias de datos con la siguiente estructura:

'Satellite_Name AZ:xxx.x EL:yyy.y RR:z.zzzzz AH:Y/N'

Lea el capítulo de DDE para las definiciones de esta estructura.

Si el satélite no está visible (AH:N), los datos serán los correspondientes al primer minuto del próximo paso visible. Se enviarán entonces solamente una vez a los clientes.

Si el satélite se encuentra visible (AH:Y), los datos se envían una vez por segundo a los clientes.

Si no hay satélite seleccionado Sat_Explorer no envía datos a los clientes.

Como Sat_Explorer no tiene en cuenta datos enviados de los clientes, estas aplicaciones deberán verificar regularmente si se les han enviado datos.

Una forma sencilla de verificar el buen funcionamiento del servidor TCPIP de Sat_Explorer es utilizar Telnet como la aplicación cliente. Telnet es una aplicación de Windows que se conecta al servidor TCPIP y monitorea o envía comandos a este servidor.

Corriendo Telnet y conectándolo a Sat_Explorer utilizando el IP host local y el puerto de Sat_Explorer (10987) le mostrará como Sat_Explorer sirve a sus clientes.

Al abandonar Sat_Explorer, el último IP´s y número de puerto utilizado serán guardados y recuperados en la próxima sesión. Si el servidor estaba ocupado al cerrase será automáticamente reiniciado en el comienzo de la próxima sesión.