               ****************
               * SAT_EXPLORER *
               ****************

            von Gabriel Rivat F6DQM
            =======================
  (Deutsche Übersetzung von Reinhard Richter DJ1KM)

SAT_EXPLORER ist eine freie Software für Satelliten-Anwender.

Minimal Betriebssystem : Win9x

Erforderliche Dateien, die sich im gleichen Verzeichnis befinden müssen:
 * Sat_Explorer.exe
 * LPT.com
 * Eine 2-Line Kepler-Datem-Datei
 * NTPort.dll
 * zntport.sys : Treiber für FODTrack oder PourSat-Kontrole unter Win NT, 2000, XP, 7/ 8/ 10 

Das Programm liefert ständig eine Vorhersage der Hörbarkeit, und 
zwar sowohl die Zeitdauer bis zum Aufgang als auch die Dauer der 
Hörbarkeit. 
Zehn und mehr Satelliten können gleichzeitig überwacht werden.

Das Programm kann im Hintergrund laufen, während der Computer andere 
Aufgaben erledigt.

Man kann es so konfigurieren, dass ein Signal ertönt, wenn ein 
Satellit erscheinen wird. Falls das Programmfenster minimiert war, 
wird das Fenster wieder hergestellt, und der Satellitenname blinkt 
mit gelber Farbe hinterlegt zur schnellen Erkennung.

Sowie der Satellit über dem Horizont erscheint, blinkt der 
Satellitennname grün, und falls das Programmfenster minimiert war, 
wird das Fenster wieder hergestellt.

Wenn ein Satellit wieder unter dem Horizont verschwindet, wird sofort 
sein nächstes Erscheinen ausgerechnet und die Überwachung für den 
nächsten Aufgang beginnt. 

Für jeden der überwachten Satelliten liefert SAT_EXPLORER eine 
genaue minutenweise Beschreibung des augenblicklichen und des 
nächsten Durchgangs. Dabei werden angezeigt: Elevation, Azimut, 
Reichweite, Höhe, Position, MA-Wert und Dopplershift. Man kann einen 
weiteren Durchgang auswählen, wenn der nächste wegen zu niedriger 
Elevation oder zu kurzer Hörbarkeit nicht zu gebrauchen ist. 

Wie schon vorher gesagt, dieses Programm dient zur laufenden 
Vorhersage für den Satellitenanwender.

Als Betriebssystem ist Windows 9x erforderlich, und man benötigt die 
Keplerdaten in Form der bekannten NASA 2Line-Dateien. Diese Dateien 
findet man in PacketRadio-Mailboxen oder im Internet (z. B. auf der 
Webseite der AMSAT-DL). Aber als Satellitenanwender hat man 
wahrscheinlich solche Dateien bereits auf dem Computer. 

Man kann mehrere Sätze von Satelliten mit SAT_EXPLORER gleichzeitig
überwachen. Man braucht nur die Programmdatei in beliebig viele 
verschiedene Verzeichnisse zu kopieren und entsprechend zu 
konfigurieren. Dann kann man mit Hilfe von Verknüpfungen auf dem 
Desktop direkt Zugriffe z.B. auf Oscar- oder Wettersatelliten 
herstellen.

VERY IMPORTANT : 
While running this program under VISTA, WIN7, 8, 10 from a sub-directory under the directory Program Files, 
you will have to start this program as administrator anyway for getting full access to all functions of it, especially the recording of text files, image files, sound files. 
If you don’t do that, the produced files won’t be accessible because of the UserAccountControl (UAC) of Windows.
If you don’t want to run the program as admin, you have to install it in a sub-directory which is NOT under C:\Program Files,
but anyw<here else, for example C:\MyPrograms\. There, the function of the UAC takes no effect.

Die neueste Ausgabe ist auf meiner Webseite verfügbar:
http://f6dqm.free.fr
Auf dieser Seite gibt es auch die neuesten Ausgaben von CW_Player, 
BEAM_DX, AziWorld und der Simplex freien Software.

Best 73s und viel Erfolg über Satelliten
Gabriel Rivat F6DQM

History :

VERSION 3.7.3

=============

- Um Skriptfehler beim Herunterladen von TLE-Dateien zu maskieren.

VERSION 3.7.2
=============
- Kleinere Korrekturen

VERSION 3.7.1
=============
- um eine Anomalie beim Stoppen der Mondverfolgung zu beheben
- um das lange Datumsformat vollständig anzuzeigen

VERSION 3.6.9
===========
- um eine Anomalie beim Herunterladen von TLE-Dateien zu beheben

VERSION 3.6.8
=============
- Um ioctrl.dll durch ntport.dll zu ersetzen

VERSION 3.6.7
=============
- Erweiterte Behandlung der LPT-Port-Adressen

VERSION 3.6.6
=============
- um ioctl.dll zu aktualisieren (abgebrochen in Release 4.7.1)
- Aktualisierung der SPACE-TRACK-Anmeldeprozedur
- um die Installationsdatei für 64-Bit-Architektur zu korrigieren

VERSION 3.6.4
============
- Um den Elevation-Offset von EGIS zwischen +/- 45 Grad einzustellen
- Um einen Fehler zu korrigieren, der in der vorherigen Version generiert wurde.

VERSION 3.6.3
=============
- Kleinere Korrekturen
- Um die Hilfedateien zu aktualisieren

VERSION 3.6.2
=============
- Bei Sonnenverfolgung, um Winkel pro Sekunde zu berechnen.
- Auch die Antenne bei Bedarf jede Sekunde positionieren.
- Auch die Displays wie die des Mondes zu gestalten.

VERSION 3.6.1
=============
- Um eine Anomalie in den EGIS-Befehlen zu beheben

VERSION 3.6.0
=============
- Um die spanische Sprache hinzuzufügen (Übersetzung von JuanPablo Garcia, EA4CIV)

VERSION 3.5.8
=============
- Um einen Fehler in der vorherigen Version zu beheben

VERSION 3.5.7
=============
- Optimierung der Erstellungszeit der EME-karte
- Update der Hilfe auf Spanisch (Juan pablo EA4CIV)
- Update der Hilfe auf Deutsch (Eckert DJ4UF)

VERSION 3.5.6
=============
- Um das EME-Hörbarkeitsbereich mit ungewöhnlichen Anzeigeeinstellungen der Windows-Konfiguration anzupassen.

VERSION 3.5.5
=============
- Aktualisieren der Hilfedateien und Zugriff auf Hilfethemen aus den zugehörigen Programmfenstern.

VERSION 3.5.4
=============
- Einige Verbesserungen der Programmiercodierung.

VESRION 3.5.3
=============
- Um kleinen Fehlern zu korrigieren.

VERSION 3.5.2
=============
- Um die Anzahl der Satelliten pro Gruppe auf maximal 15 anstelle von 10 einzustellen.

VERSION 3.5.0
=============
- Die Verfolgung des Mondes durch integrierte Berechnung zum Sat-Explorer hinzugefügt (keine 2-Line Datei).
   Der Präzisionsstand wird als besser als 0,1 ° angesehen.
- Auftrag von EGIS Antennen-Positionierer.

VERSION 3.4.4 bis 3.4.9
=====================
- Testversionen

VERSION 3.4.3
=============
- Hinzufügen von DXCC-Präfixen

VERSION 3.4.2
=============
- Zu ersetzen www.f6dqm.fr durch f6dqm.free.fr

VERSION 3.4.1
=============
- Hinzufügen Untermenü für den direkten Zugang der spanischen Hilfe
- Um LPT-Treiber für 64-Bit-Architektur hinzufügen
- Neue Version von ioctl.dll Bibliothek

VERSION 3.3.8
=============
- Option um die aktuelle Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.
- Um kleinen Fehlern zu korrigieren.

VERSION 3.3.7
=============
- Um einen Fehler in der horizontalen Stundenskala des 24H Stundenplan zu korrigieren, wenn die Lokalzeit-System in einem 12-Stunden-Format (AM / PM) ist.

VERSION 3.3.6
=============
- Für space-track.org, die Login-Prozedur wird nun von Sat_Explorer vor dem Herunterladen ausgeführt.
  Für andere Seiten die eine Login-Prozedur erfordert, muss es noch manuell durch den Benutzer ausgeführt werden.
- Option für das automatische Herunterladen, wenn der TLE-Datei zu alt ist.

VERSION 3.3.5
=============
- Hinweise zu fügen, wenn die Maus einige Elemente der Karte bewegt sich auf.

VERSION 3.3.4
=============
- Fehlermeldungen, wenn ein COM-Port nicht verfügbar ist.

VERSION 3.3.3
=============
- Neue Organisation die Menüs von der Karte
- Option, um nur die aktuelle Position und die aktuelle Hörbarkeitsbereich den Satelliten zu zeigen
   (hörbar oder nicht im lokale Station).
- Option, um eine HTML-Seite und ein JPG-Bild von der Karte in jeder Minute zu erstellen. Option, um diese Seite Hochladen
   auf einem FTP-Server hochzuladen (Zulässigkeit des Firewalls ist zugelassen werden)
- Option, um die Karte immer sichtbar zu sein (Niemals von anderen Fenstern verdeckt)
- Option zur Umgehung der Kontrolle der TLE-Prüfsummen (Unratsam !!)


VERSION 3.3.2
===========
- Die Linienführung des Satelliten Hörbarkeit-Zone auf die Erde zu verbessern (bessere Genauigkeit).

VERSION 3.3.1
===========
- Im Menü Gruppe / AZ Beam (Nur Azimuth Steuerung), die Einführung von Datenbanken für
  DXCC, CB, US-WAR (US-Staaten), F-DDFM (Französisch-Abteilungen) und eine personnal Liste
um zu die Antenne sofort steuern nach allen diesen Richtungen.

VERSION 3.3.0
===========
- Auftrag von M2-ORION 2800Px Vervolgungskarte
- Um einen Fehler in der Speicherung den COM-Ports Konfiguration zu korrigieren.

VERSION 3.2.9
============
- Um einen wichtigen Hinweis im EA4TX Antenne-Index über die Nutzung der ARSVCOM-Software hinzufüngen. Die ARSVCOM-Software ersetzet die alte ARSWIN-Software.
- Um einen möglichen Fehler zu korrigieren beim Start des Programms in Bezug auf die Wiederherstellung der COM-Port, die vom Benutzer ausgewählt wird.

Version 3.2.8
===========
- In dem Fenster Über Sat_Explorer", eine Schaltfläche hinzufüngen um zu prüfen, ob der Benutzer die letzte Version verwendet.

VERSION 3.2.6
============
- Um Fehler zu korrigieren, die durch bestimmte Versionen von Windows 7 erzeugt.

VESRION 3.2.1
=============
- Option : Suchen nach einer neuen Version beim Starten der Software.

VERSION 3.1.9
============
- Auf die Horbarkeitsbereich-Karte, Option um eine schnelle Bewegung des Satelliten bis zu die nächste Hörbarkeit 
 erstellen.

VERSION 3.1.8
============
- Um  die Hilfe-Dateien .hlp durch Hilfe-Dateien .chm zu ersetzen

VERSION 3.1.6
=============
- Login-Prozedur zu ändern (zum Beispiel für Sat-track.org)
- Auf unterschiedliche Trenn Wahl in der DXCC-Liste hinzufügen

VERSION 3.1.5
=============
- Um einen Fehler in der DXCC-liste zu Korrigieren

VERSION 3.1.4
=============
- Um einen Fehler in der Behandlung von COM-Ports zu korrigieren
- Um einen Fehler in der Behandlung der ProSistel-Parking-Bedienung zu korrigieren

VERSION 3.1.2
=============
- 5 neue Karten von der Erde

VERSION 3.1.1
=============
- Kleine Änderungen für Windows7
- Bessere Präzision bei der Anzeige des Satelliten und seiner Spuren auf der Karte.
- Zum Aktualisieren der DXCC-Liste in der Anzeige des gemeinsamen Sichtbarkeit zwischen zwei Stationen.
- Fügen Mond-TLE für 2013 und 2014

VERSION 3.1.0
=============
- In der Antenne-Initialisierung, nur bestehende COM-Ports anzeigen.

VERSION 3.0.9
=============
- Verfügbarkeit des jüngsten Version im Info-Menü angezeigt
- Option zur automatische Suche dieser Verfügbarkeit beim Öffnen des Programms

VERSION 3.0.8
=============
- Improve the login control for space-track.com
- Add the Browse button to make easier the typing of the destination file of downloaded TLE file

VERSION 3.0.7
=============
- Add HTTPS for downloading TLE files

VERSION 3.0.6
=============
- Die Möglichkeit hinzufügen, Anfangzeit und Endezeit von den Sichtbarkeiten der Satelliten für die zukünftigen 24 Stunden zu drucken.

VERSION 3.0.5
=============
- Wahl des Kalibrierungs-Bereich für den PourSat & FODTRACK Systeme (360 oder 450°).
- Behandlung der Überschneidung für den PourSat & FODTRACK Systeme (360 zu 450°).
- Option "Um die Verfolgung von Satelliten auf einer 360 ° Azimut Schritt zu stoppen.

VERSION 3.0.4
=============
- Hinzugefügt wurde die Möglichkeit, das Azimut zwischen 360 und 450 Grad kontrollieren, wenn die Antenne es ermöglicht. Nur für GS, Easycom, Trakbox, Prosistel und KCT.

VERSION 3.0.3e
==============
- Save the heigth and width of the waiting window.

Version 3.0.3b
==============
- 14 COM-Porten zu wählen

Version 3.0.3
=============
- Auftrag von PROSISTEL Vervolgungskarte

VERSION 3.0.2
=============
- Einen Gruppe beseitigen

VERSION 3.0.1
=============
- Die Tabelle von umbenannten Satelliten wird in der alphanumerischen Ordnung sortiert.
- Ein rechts Klick auf einem Satelliten der TLE Datei öffnet das Umbenennen-Fenster und
  den Einsatz eine neue Aufzeichnung mit der NORAD-Zahl und dem wirklichen Namen.
  Wenn die NORAD-Zahl bereits besteht, wird der Fokus auf diese Aufzeichnung gestellt.
- Fügen Sie Knöpfe +24 und-24 in der 24. grafischen Anzeige der Sichtbarkeit hinzu, 
  um sich zu folgend oder vorherig 24. zu bewegen.

VERSION 3.0.0
=============
- Die Modifizierung des Programms, um Satelliten durch ihren NORAD zu führen, zählt statt Satellitennamen.
- In der Tabelle von umbennanten Satelliten zählt der Ersatz des alten Namens durch den NORAD, wenn möglich.


Alte versionen
==============
Version 1.1a bis 1.1z : Test-Ausgaben

Version 1.2 : Erste Ausgabe, die verteilt wurde.

Version 1.3 : 
- Drucken der Vorhersageliste

Version 1.4 :
- Rechnet den Squintwinkel aus den ALON- und ALAT- Winkeln 
- Hinzufügen eines Buchstaben für den Modus zum MA-Wert
- Reduzieren des Sichtbarkeitsfensters auf die Minimum-Größe

Version 1.4.1 :
- Möglichkeit für das Zuordnen einer Ton-Datei mit dem Alarm. 
 
Version 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 : Test-Ausgaben

Version 1.5 :
-Die Position des Fensters beim Verlassen und Wiederherstellen 
 sichern
-Zeigt jede Sekunde die Antennenrichtung mit Azimut und Elevation an,
 wenn der Satellit im Bereich ist.

Version 1.5.1 bis 1.5.9 : Test-Ausgaben

Version 1.6.0 :
-Erstellen von Satelliten-Gruppen
-Zeigt das Fenster mit DX.-Sationen an
-Synchronisiert Stations- und DX-Tabellen
-Unbegrenzte zukünftige Hörbarkeiten
-Zurück zur vorherigen Hörbarkeit
-Deutschsprachige Programmführung (aber die Hilfedatei ist noch in 
 Englisch)

Version 1.6.0a :
-Die DXCC-Liste zum örtlichen Format übersetzen, um System-Irrtümer zu
 beseitigem

Version 2.1
-Die Koordinaten des letzten DX beim Verlassen und Wiederherstellen sichern
-Einfügen von PourSat, FODtrack oder GS-232 Verfolgungskarte
-In der Blaupause den nächsten deutlichen Satelliten hinaus des Alarmperiode
 färben
-Zeigt auf einer Mercator-Karte der Erde :
 *die lokale Stationposition
 *die DX-Stationposition
 *die Satellitenposition, wenn sichbar
 *die Deckungzone des Satelliten, wenn sichbar
 *die Spur des Satelliten, wenn sichtbar
 *die Sonnenposition 
 *die beleuchtete Zone

Version 2.2
-Auftrag von EasyComm Vervolgungskarte
-Fehlers korrigieren
-Einige Verbesserungen
-Fensterkompatibilität mit WinXP

Version 2.2.4
-Ein Fehler im V2.2 korrigieren
-Änderung der Verwaltung der Gruppen. Jede Gruppe hat ihre eigene 2-Line 
 Datei.

Versionen 2.2.5 & 2.2.6
-Test-Ausgaben

Version 2.2.7
-Auftrag von EA4TX Vervolgungskarte

Versions 2.2.8 & 2.2.9
-Test-Ausgaben

Version 2.3
-Menu um das Ephemeris Fenster zu reduzieren
-Option um die Ende-Nachricht zu übergehen
-Einige Fehleren korrigieren

Version 2.3.2
-DDE Exchange
-Kleinere Modifizierungen

Version 2.4.0
-Herunterladen der 2-Linien Element-Datei von Internet
-Erstellen einer persönliche Satellitendatei 
-Test der Antennensteuerung bei der Initialisierung
-Parkstellung der Antennen
-Erstellen einer Vorhersageliste als Datei
-Drucken der Vorhersageliste für einen bestimmten Zeitraum


Version 2.4.1
-Zentrieren der Karte auf Länge 0° oder Länge 180°.

Version 2.4.2 et 2.4.3
-Test-Ausgaben

Version 2.4.4
-Uplink- und Downlink-Frequenzen mit Betriebs-Modi verbinden.
-Uplink- und Downlink-Doppler-Korrektur ausrechnen und über DDE im 
 Sekundentakt ausgeben.
-Option um die aktuelle Betriebs zu ändern

Version 2.5
-Manuelle Befehl zum Parken der Antenne
-für Internet-Verfügbarkeit

Version 2.5.1
-Fehler mit dem reduzierten Fenster korrigiert

Version 2.5.2
-Fehler mit DX-Squint korrigiert (bis 2.5.0)
-Synchronisation zwischen Station und DX-Ephemeris erhalten, wenn DX 
 durch Rechtsklick in der Karte geändert wird.

Version 2.6
-Startdatum für die Vorhersageliste auswählen
-Satellitenspur und Satellitenposition bis zur nächsten Hörbarkeit markieren
-Karten-Legende
-Deutsche Hilfe (Übersetzung Reinhard Reiner DJ1KM)
-Kleinere Modifizierungen

Version 2.6.2
-Italienische Sprache
-Zeigt UTC-Zeit als Optione 

Version 2.6.3
- Neue originelle Karte

Version 2.6.4
- Wichtige Informationen für "In Eklipse" zugefügt
- Das Blinken unterdrückt, das beim Neuzeichnen der Weltkarte erschien.
- Den aktuellen Hörbarkeitsbereich, wenn der Satellit nicht im
  Bereich ist, zugefügt.
- Azimut- und Elevationswinkel unten auf der Weltkarte hinzugefügt, wenn
  sich der Satellit im Bereich befindet.
- Einen Fehler behoben bei Verwendung eines unterschiedlichen Startdatums
  für die Berechnung

Version 2.6.5, 2.6.6
- Test-Ausgaben

Version 2.6.7
- Neue data in DDE.
- Auftrag von Erläuterung der Mode.

Version 2.7.0
- TCPIP-Server. Viel Dank Michel F5WK für Hilfe.
Unter Win95 ist es vorgeschrieben, Windows Sockets 2.0 in Ihre Konfiguration
zu installieren, es sei denn Sie nicht imstande sind, Sat_Explorer laufen
zu lassen. Das installierenprogramm ist w95ws2setup.exe, das Sie von der Web
site von Microsoft downloaden können.

Version 2.7.1
- Login-URL wenn die Webseite ein Login erfordert.
- Sat-Explorer extrahiert automatisch die gepackten Dateien nach dem Herunterladen
- Satelliten umbenennen.

Version 2.8.0
- DDE-Data ist kompatibel mit TRX-Manager. (www.trx-manager.com)
- TCPIP-Daten sind dieselbe als DDE-Daten.

Version 2.8.2
- Auftrag von TRAKBOX Vervolgungskarte

Version 2.8.3
- Von seinem Nummer, Satellite umbenennem.

Version 2.8.4
- Fehlers korrigieren

Version 2.8.4c
- 8 COM-Porten zu wählen

Version 2.8.5
- Zoom auf Karte
- Nacht erscheint dunkel (Optionen)
- Satelliten ausser Betrieb erscheinen rot (nur mit Celestrak datei)
- Andere kleine Modifizierungen.

Version 2.8.6
- 24 Stundeplan 

Version 2.8.7
- Arbeitsweise der Satellitenfrequenzen

Version 2.8.7b
- Umlaufbahn der Satelliten

Version 2.8.8
- Auftrag von KCT Vervolgungskarte
- Menu Pinsel

version 2.8.9
- Sonne-Tracking

version 2.8.9a
- Konvertierung Grad/Min/Sek zu Dezimalgrade

Version 2.9.0
- Add offset capabilities for Az and EL
- Reduce the Movenow.com window when executed

VERSION 2.9.1
- Add option AZ-Beam to control azimuth (local or DX traffic)
- Improve saving the Info datas

VERSION 2.9.2
- Option um die Steuerung zu verfolgen, wenn Pass endet.

VERSION 2.9.3
- das Alter einer TLE Datei zu kontrollieren und das Herunterladen einer neuen Ausgabe, wenn akzeptiert, anzufangen

VERSION 2.9.4
- In der 24. grafischen Anzeige der Sichtbarkeit zeigt ein Hinweis das wirkliche Datum einer Sichtbarkeit, wenn die Maus es anspitzt.


======================================================
     

