# Nivel de Audio

El Nivel de Audio se ajusta con los botones Más/Menos del panel de Controles.

La frecuencia de audio se puede ajustar entre 100 Hz y 1500 Hz en pasos de 10 Hz con el menú Opciones/QRI (nota).

El nivel de audio se puede ajustar entre 0 dB y -15 dB. El mismo valor se aplica en ambas salidas de la placa de audio (canal izquierdo/derecho). El valor por defecto es de -9 dB.

El valor de 0 dB corresponde a la amplitud pico a pico de una señal senoidal de 16bits.

El nivel de audio se puede modificar mientras se reproduce un carácter pero el nuevo valor se aplicará en el próximo carácter. El carácter actual se reproducirá con el nivel anterior.

Nota: el nivel de audio de CW_Player se combina con el nivel de audio ajustado en el sistema. Por ejemplo, si el ajuste del nivel de audio del sistema es de -6 dB, éste se suma con el ajuste del nivel de audio de CW-Player (-9dB) para obtener un nivel de audio de -15 dB.